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第一章 投标邀请
福建省闽咨造价咨询有限公司 采用公开招标方式组织 福建省纤维检验中心2026年重点工业产品检验检测设备更新项目-第二批 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。
1、备案编号：CGXM-2026-350001-06648[2026]06369
2、项目编号：[350001]MZZJ[GK]2026012
3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。
5、需要落实的政府采购政策
进口产品：不适用
节能产品：适用
环境标志产品：适用
促进中小企业发展的相关政策：
采购包1：专门采购包预留
面向的企业规模：中小企业
预留形式：专门采购包预留
预留比例：100%
采购包2：专门采购包预留
面向的企业规模：小微企业
预留形式：专门采购包预留
预留比例：100%
采购包3：专门采购包预留
面向的企业规模：中小企业
预留形式：专门采购包预留
预留比例：100%
采购包4：专门采购包预留
面向的企业规模：小微企业
预留形式：专门采购包预留
预留比例：100%
6、投标人的资格要求
6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
6.2特定条件：
采购包1：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向中小企业采购。
	本采购包为专门面向中小企业采购的货物类采购项目，所属行业为工业。根据财库〔2020〕46号第四条“在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。”残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。所投产品属于中型、小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造的，投标时必须根据采购文件格式提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或“省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件”，否则不予认定。


采购包2：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向小微企业采购。
	本采购包为专门面向小微企业采购的货物类采购项目，所属行业为工业。根据财库〔2020〕46号第四条“在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的小微企业扶持政策： 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。”残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。所投产品属于小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造的，投标时必须根据采购文件格式提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或“省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件”，否则不予认定。


采购包3：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向中小企业采购。
	本采购包为专门面向中小企业采购的货物类采购项目，所属行业为工业。根据财库〔2020〕46号第四条“在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。”残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。所投产品属于中型、小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造的，投标时必须根据采购文件格式提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或“省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件”，否则不予认定。


采购包4：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向小微企业采购。
	本采购包为专门面向小微企业采购的货物类采购项目，所属行业为工业。根据财库〔2020〕46号第四条“在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的小微企业扶持政策： 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。”残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。所投产品属于小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造的，投标时必须根据采购文件格式提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或“省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件”，否则不予认定。


6.3是否接受联合体投标：
采购包1：不接受
采购包2：不接受
采购包3：不接受
采购包4：不接受
※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
7、招标文件的获取
7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。
7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。
7.4、招标文件售价：0元。
8、投标截止
8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。
9、开标时间及地点
详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
10、公告期限
10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。
10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。
11、采购人：福建省纤维检验中心
 地址：福州市照屿路17号
 邮编：350000
 联系人：王菲
 联系电话：
12、代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司
 地址： 福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场B区13层
 邮编： 350003
 联系人： 陈必、黄伟林、俞立燊、郑欣
 联系电话： 0591-87677863
附1：账户信息
	投标保证金账户

	开户名称： 福建省闽咨造价咨询有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。
 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。


附2：采购标的一览表
采购包1：
采购包预算金额（元）: 6,250,000.00
采购包最高限价（元）: 6,250,000.000
采购包保证金金额（元）: 62,500.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	气相色谱质谱联用仪（带三合一自动进样器）
	5.00
	6,250,000.00
	台
	工业
	否


采购包2：
采购包预算金额（元）:2,150,000.00
采购包最高限价（元）:2,150,000.000
采购包保证金金额（元）: 21,500.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	1.00
	700,000.00
	台
	工业
	否

	2
	电感耦合等离子体质谱仪
	1.00
	1,450,000.00
	台
	工业
	否


采购包3：
采购包预算金额（元）: 1,580,000.00
采购包最高限价（元）: 1,580,000.00
采购包保证金金额（元）: 15,800.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	电感耦合等离子体质谱仪
	1.00
	1,450,000.00
	台
	工业
	否

	2
	紫外-可见光谱仪
	1.00
	130,000.00
	台
	工业
	否


采购包4：
采购包预算金额（元）: 1,000,000.00
采购包最高限价（元）: 1,000,000.00
采购包保证金金额（元）: 10,000.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	微生物检测系统
	1.00
	1,000,000.00
	台
	工业
	否


采购包1：
（1）报价要求：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	气相色谱质谱联用仪（带三合一自动进样器）
	台
	元
	6,250,000.00
	总价
	无


（2）报价明细要求：
气相色谱质谱联用仪
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	气相色谱质谱联用仪（带三合一自动进样器）
	气相色谱质谱联用仪（带三合一自动进样器）
	台
	元
	6,250,000.00
	总价
	无


采购包2：
（1）报价要求：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明


	1
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	台
	元
	700,000.00
	总价
	无

	2
	电感耦合等离子体质谱仪
	台
	元
	1,450,000.00
	总价
	无


（2）报价明细要求：
电感耦合等离子体发射光谱仪
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	台
	元
	700,000.00
	总价
	无


电感耦合等离子体质谱仪
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	电感耦合等离子体质谱仪
	电感耦合等离子体质谱仪
	台
	元
	1,450,000.00
	总价
	无


采购包3：
（1）报价要求：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	电感耦合等离子体质谱仪
	台
	元
	1,450,000.00
	总价
	无

	2
	紫外-可见光谱仪
	台
	元
	130,000.00
	总价
	无


（2）报价明细要求：
电感耦合等离子体质谱仪
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	电感耦合等离子体质谱仪
	电感耦合等离子体质谱仪
	台
	元
	1,450,000.00
	总价
	无


紫外-可见光谱仪
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	紫外-可见光谱仪
	紫外-可见光谱仪
	台
	元
	130,000.00
	总价
	无


采购包4：
（1）报价要求：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	微生物检测系统
	台
	元
	1,000,000.00
	总价
	无


（2）报价明细要求：
微生物检测系统
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	微生物检测系统
	微生物检测系统
	台
	元
	1,000,000.00
	总价
	无


第二章 投标人须知前附表
一、投标人须知前附表1
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	序号
	招标文件
 （第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：
采购包1：不组织
采购包2：不组织
采购包3：不组织
采购包4：不组织

	2
	10.4
	投标文件的份数：
 （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。
 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：
采购包1：不允许合同分包；
采购包2：不允许合同分包；
采购包3：不允许合同分包；
采购包4：不允许合同分包；

	4
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。

	5
	12.1
	确定中标候选人名单：
采购包1：1名
采购包2：1名
采购包3：1名
采购包4：1名

	6
	12.2
	本项目中标人的确定（以采购包为单位）：
（1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。
（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：
①招标文件规定的方式：
评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。 若评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）均相同，按技术项（F2）得分高的投标人将被排序在前；若前者仍都相同的，则在有关监督人员的监督下采用随机抽取方法确定排序。
②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：
随机抽取
③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。
（3）本项目确定的中标人家数：
采购包1：1名
采购包2：1名
采购包3：1名
采购包4：1名

	7
	13.2
	合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。

	8
	15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	9
	15.4
	招标文件的质疑
（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。
（2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建省闽咨造价咨询有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	10
	16.1
	监督管理部门： 福建省财政厅政府采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	11
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：
 （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。
 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。
 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	12
	19
	其他事项：
 (1)本项目代理服务费：
本项目收取代理服务费
代理服务费用收取对象：中标/成交供应商
代理服务费收费标准：按照各合同包中标金额的差额定率累进法计算：计算标准：100万元以内按照1.5%收取，100-500万元按照1.1%收取，500-1000万元按照0.80%收取，1000-5000万元按照0.50%收取；由中标人在领取中标通知书前以现金、转账等付款方式一次性付清，各投标人报价时需注意。招标代理服务费专户：户名：福建省闽咨造价咨询有限公司；账号：351008010018150009287；开户行：交通银行福建省分行营业部。
 (2)其他：
2.1远程开标的规定：①本项目支持远程开标，投标人可通过远程线上参与开标，具体系统操作指南详见福建省政府采购网首页上相关操作手册。②本项目开标过程中解密及远程签章的操作时限均为一个采购包30分钟，请投标人务必密切关注实时开标流程，完成远程解密、远程签章。③投标人应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在开标过程中因投标人自身原因未在规定的操作时间内完成投标文件的解密，逾期未解密的，视为自行放弃投标。投标人未在规定的操作时间内完成远程签章的，视为默认开标结果。④在开标过程中，因系统故障等导致无法继续进行开标的，投标人须配合等待故障处理，待故障解除后继续开标。 2.2无效投标及废标条款：以下为可能导致无效投标或废标的条款，具体内容详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。①出现投标人须知前附表2关于电子招标投标活动的专门规定中投标无效规定的；②出现第三章投标无效规定的；③出现第四章投标无效规定的；④出现第五章招标内容及要求投标无效规定的；⑤出现第五章招标内容及要求中“★”标示的内容为负偏离的；⑥符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；⑦出现影响采购公正的违法、违规行为的；⑧投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；⑨因重大变故，采购任务取消的。 2.3质疑受理的其它要求：在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上获取招标文件的证明文件（体现查看时间或获取招标文件时间）【查看时间或获取招标文件时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载为准】。

	备注
	后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。


二、投标人须知前附表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。
（2）将招标文件
无 的内容修正为下列内容：
无 后适用本项目的电子招标投标活动。
（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：
①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。
②关于电子投标文件：
a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。
③关于证明材料或资料：
a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。
④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：
a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。
b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。
c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。
⑤关于投标人的CA证书：
a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。
b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。
c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。
d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。
⑥关于投标截止时间过后
a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。
b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔：
b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码；
b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金；
b4不同投标人存在串通投标的其他情形。
⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。
⑧其他：无


第三章 投标人须知
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定
（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。
投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。
（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。
4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。
三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知前附表（表1、2）
（3）投标人须知
（4）资格审查与评标
（5）招标内容及要求
（6）政府采购合同（参考文本）
（7）电子投标文件格式
（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）
5.2招标文件的澄清或修改
（1） 福建省闽咨造价咨询有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建省闽咨造价咨询有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建省闽咨造价咨询有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建省闽咨造价咨询有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建省闽咨造价咨询有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若 福建省闽咨造价咨询有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为 福建省闽咨造价咨询有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建省闽咨造价咨询有限公司 可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为 福建省闽咨造价咨询有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。
四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。
9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、电子投标文件
10.1电子投标文件的编制
（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。
（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2电子投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标（报价）一览表
②投标（响应）报价明细表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）
10.3电子投标文件的语言
（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5电子投标文件的格式
（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。
（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。
（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。
②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建省闽咨造价咨询有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。
（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。
（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。
（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。
（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：
①电子投标文件中未载明分包承担主体；
②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；
③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；
④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
10.8投标有效期
（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
（3）根据本次采购活动的需要， 福建省闽咨造价咨询有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建省闽咨造价咨询有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。
10.9投标保证金
（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。
（3）提交
①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。
②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。
③其他形式：
无
④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。
※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还
①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建省闽咨造价咨询有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
④终止招标的， 福建省闽咨造价咨询有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；
⑤招标文件规定的其他不予退还情形；
⑥中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10电子投标文件的提交
（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。
10.11电子投标文件的补充、修改或撤回
（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建省闽咨造价咨询有限公司 。
（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
（2）不符合招标文件中规定的资格要求；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
五、开标
11、开标
11.1 福建省闽咨造价咨询有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福建省闽咨造价咨询有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。
11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。
11.4开标会应遵守下列规定：
（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。
（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。
（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。
※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福建省闽咨造价咨询有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建省闽咨造价咨询有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
11.6投标截止时间后撤销投标的处理
投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。
六、中标与政府采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福建省闽咨造价咨询有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
（2）中标公告的公告期限为1个工作日。
12.4中标通知书
（1）中标公告发布的同时， 福建省闽咨造价咨询有限公司 将向中标人发出中标通知书。
（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、政府采购合同
13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。
13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。
13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。
七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建省闽咨造价咨询有限公司 提出询问， 福建省闽咨造价咨询有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
（3）质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建省闽咨造价咨询有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：
17.1本国产品与非本国产品相关约定
17.1.1本国产品
（1）本国产品标准 本国产品应当符合以下条件： ①在中国境内生产。 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； d.简单的上漆、磨光和分装； e.其他不属于属性改变的情形。 ②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。 ③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。
（2）本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.1.2 非本国产品
17.1.2.1 进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
17.1.2.2 其它非本国产品：指非进口产品且不符合本国产品标准的产品。
17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；
②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。
在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。
（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。
（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。
九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
十、其他事项
19、其他事项：
19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。
19.2其他：详见招标文件第二章。
第四章 资格审查与评标
一、资格审查
1、开标结束后，由 福建省闽咨造价咨询有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。
1.1资格审查小组
资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省闽咨造价咨询有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省闽咨造价咨询有限公司的工作人员。
1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。
1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：
（1）“投标函”；
（2）“投标人的资格及资信证明文件”
①一般资格证明文件：
采购包1：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


采购包2：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


采购包3：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


采购包4：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


※备注说明
①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。
②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。
④.其他资格证明文件：
采购包1：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向中小企业采购。
	本采购包为专门面向中小企业采购的货物类采购项目，所属行业为工业。根据财库〔2020〕46号第四条“在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。”残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。所投产品属于中型、小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造的，投标时必须根据采购文件格式提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或“省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件”，否则不予认定。


采购包2：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向小微企业采购。
	本采购包为专门面向小微企业采购的货物类采购项目，所属行业为工业。根据财库〔2020〕46号第四条“在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的小微企业扶持政策： 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。”残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。所投产品属于小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造的，投标时必须根据采购文件格式提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或“省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件”，否则不予认定。


采购包3：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向中小企业采购。
	本采购包为专门面向中小企业采购的货物类采购项目，所属行业为工业。根据财库〔2020〕46号第四条“在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。”残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。所投产品属于中型、小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造的，投标时必须根据采购文件格式提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或“省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件”，否则不予认定。


采购包4：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向小微企业采购。
	本采购包为专门面向小微企业采购的货物类采购项目，所属行业为工业。根据财库〔2020〕46号第四条“在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的小微企业扶持政策： 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。”残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。所投产品属于小型、微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造的，投标时必须根据采购文件格式提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或“省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件”，否则不予认定。


（3）投标保证金。
1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
	 明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金


采购包1：
资格审查不合格项：
	 情形
	 明细

	其他情形
	资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。


采购包2：
资格审查不合格项：
	 情形
	 明细

	其他情形
	资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。


采购包3：
资格审查不合格项：
	 情形
	 明细

	其他情形
	资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。


采购包4：
资格审查不合格项：
	 情形
	 明细

	其他情形
	资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。


1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。
2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建省闽咨造价咨询有限公司 统一对外发布。
3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建省闽咨造价咨询有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
二、评标
4、资格审查结束后，由 福建省闽咨造价咨询有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。
5、评标委员会
由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家6人，由采购人派出的采购人代表1人。
5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。
（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。
（5）评标应遵守下列评标纪律：
①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建省闽咨造价咨询有限公司 统一对外发布。
②对 福建省闽咨造价咨询有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。
※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序
6.1评标前的准备工作
（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。
（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
6.2符合性审查
（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。
（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。
（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。
（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①项目一般情形：
采购包1：
	 序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


采购包2：
	 序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


采购包3：
	 序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


采购包4：
	 序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：
采购包1：
技术符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	（1）技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。（2）招标文件第五章“二、技术和服务要求”中标注★条款不满足招标文件要求的按无效标处理。（3）技术部分文件存在招标文件规定的其他无效标情形的，符合性审查不合格。


商务符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	（1）对招标文件第五章“三、商务要求”中内容出现负偏离的，按无效标处理，即“商务要求均为不允许负偏离的实质性要求”。（2）商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。（3）商务部分文件存在招标文件规定的其他无效标情形的，符合性审查不合格。


价格符合性：无
采购包2：
技术符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	（1）技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。（2）招标文件第五章“二、技术和服务要求”中标注★条款不满足招标文件要求的按无效标处理。（3）技术部分文件存在招标文件规定的其他无效标情形的，符合性审查不合格。


商务符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	（1）对招标文件第五章“三、商务要求”中内容出现负偏离的，按无效标处理，即“商务要求均为不允许负偏离的实质性要求”。（2）商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。（3）商务部分文件存在招标文件规定的其他无效标情形的，符合性审查不合格。


价格符合性：无
采购包3：
技术符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	（1）技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。（2）招标文件第五章“二、技术和服务要求”中标注★条款不满足招标文件要求的按无效标处理。（3）技术部分文件存在招标文件规定的其他无效标情形的，符合性审查不合格。


商务符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	（1）对招标文件第五章“三、商务要求”中内容出现负偏离的，按无效标处理，即“商务要求均为不允许负偏离的实质性要求”。（2）商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。（3）商务部分文件存在招标文件规定的其他无效标情形的，符合性审查不合格。


价格符合性：无
采购包4：
技术符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	（1）技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。（2）招标文件第五章“二、技术和服务要求”中标注★条款不满足招标文件要求的按无效标处理。（3）技术部分文件存在招标文件规定的其他无效标情形的，符合性审查不合格。


商务符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	（1）对招标文件第五章“三、商务要求”中内容出现负偏离的，按无效标处理，即“商务要求均为不允许负偏离的实质性要求”。（2）商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。（3）商务部分文件存在招标文件规定的其他无效标情形的，符合性审查不合格。


价格符合性：无
6.3澄清有关问题
（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。
（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（4）关于细微偏差
①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。
②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）
①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。
②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：
a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。
b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。
③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。
6.4比较与评价
（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。
（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：
a.招标文件规定的方式：
无
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：
a.招标文件规定的方式：
无
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。
（3）漏（缺）项
①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。
②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。
6.6编写评标报告
（1）评标报告由评标委员会负责编写。
（2）评标报告应包括下列内容：
①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
②投标人名单和评标委员会成员名单；
③评标方法和标准；
④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；
⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。
6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。
6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：
（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；
（2）妨碍其他投标人的竞争行为；
（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。
6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：
（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；
（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。
※若废标，则本次采购活动结束， 福建省闽咨造价咨询有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准
7.1评标方法：
采购包1：综合评分法
采购包2：综合评分法
采购包3：综合评分法
采购包4：综合评分法
7.2评标标准
采购包1：综合评分法
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。
各项评审因素的设置如下：
价格项（F1×A1）满分为30.0000分
报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。
价格扣除的规则如下：
	项目
	适用对象
	比例
	描述

	/
	/
	/
	/


优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下
	项目
	比例
	方法

	节能、环境标志产品
	10.00%
	1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。


其他：无
技术项（F2×A2）满分为60.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1、技术性能和功能1
	23.00
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求二、技术和服务要求”中各项技术参数的逐项响应情况由评委进行评分。完全满足要求的得满分23分；其中带“★”标识的技术指标项（共计2项）为实质性要求，若出现任意一项负偏离按无效投标处理；带“▲”标识的技术指标项（共计10项），每负偏离一项扣2.3分正偏离不加分，扣完为止。注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，若未提供或响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组将以不利于投标人的内容为准进行评审。

	2、技术性能和功能2
	37.00
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求二、技术和服务要求”中各项技术参数的逐项响应情况由评委进行评分。完全满足要求的得满分37分；未带“★、▲”标识的技术指标项（共计37项），每负偏离一项扣1分，正偏离不加分，扣完为止。注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，若未提供或响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组将以不利于投标人的内容为准进行评审。


商务项（F3×A3）满分为10.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1、相关业绩
	3.00
	是
	根据投标人提供2023年1月1日至本项目截标时间止（日期以合同签订时间为准）完成且经验收合格的投标人的同类设备业绩，每个项目得1分，满分3分 （投标人应在投标文件中提供中标公告[提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址] 、中标通知书、采购合同、项目已经采购人验收合格的相关证明文件，每个业绩均需完整提供上述证明材料的复印件；未完整提供上述证明材料复印件者不得分）。

	2、保修期
	3.00
	是
	根据投标人对投标货物保修期的承诺情况由评委进行评分：在招标文件要求的基础（2年）上延长一年（只针对整个采购包所有设备的保修期延长）得3分，满分3分。未延长的不得分。

	3、售后服务情况
	2.00
	否
	根据投标人提供的售后服务响应方案（包括但不限于：具体的售后服务内容、售后服务机构设置的便捷性、故障响应方式、时间，承诺维修人员到达现场时间等方面）由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案所包含的 要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不具体、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1.5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供本项不得分。

	4、技术培训方案
	2.00
	否
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于：培训时间、地点、培训的主要内容（至少包含日常操作、保养和维修）、培训讲师的资历、培训课时安排、预期培训效果）由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案所包含的 要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不具体、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1.5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供本项不得分。


异常低价审查
	项目
	描述

	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）微波计数器响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即微波计数器响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）微波计数器响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即微波计数器响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）微波计数器响应报价低于最高限价45%的，即微波计数器响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。


评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
采购包2：综合评分法
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。
各项评审因素的设置如下：
价格项（F1×A1）满分为30.0000分
报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。
价格扣除的规则如下：
	项目
	适用对象
	比例
	描述

	/
	/
	/
	/


优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下
	项目
	比例
	方法

	节能、环境标志产品
	10.00%
	1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。


其他：无
技术项（F2×A2）满分为60.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1、技术性能和功能1
	20.40
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求二、技术和服务要求”中各项技术参数的逐项响应情况由评委进行评分。完全满足要求的得满分20.40分；其中带“★”标识的技术指标项（共计12项）为实质性要求，若出现任意一项负偏离按无效投标处理；带“▲”标识的技术指标项（共计10项），每负偏离一项扣2.04分，正偏离不加分，扣完为止。注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，若未提供或响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组将以不利于投标人的内容为准进行评审。

	2、技术性能和功能2
	39.60
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求二、技术和服务要求”中各项技术参数的逐项响应情况由评委进行评分。完全满足要求的得满分39.60分；其余未带“★、▲”标识的技术指标项（共计66项），每负偏离一项扣0.6分，正偏离不加分，扣完为止。注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，若未提供或响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组将以不利于投标人的内容为准进行评审。


商务项（F3×A3）满分为10.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1、相关业绩
	3.00
	是
	根据投标人提供2023年1月1日至本项目截标时间止（日期以合同签订时间为准）完成且经验收合格的投标人的同类设备业绩，每个项目得1分，满分3分 （投标人应在投标文件中提供中标公告[提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址] 、中标通知书、采购合同、项目已经采购人验收合格的相关证明文件，每个业绩均需完整提供上述证明材料的复印件；未完整提供上述证明材料复印件者不得分）。

	2、保修期
	3.00
	是
	根据投标人对投标货物保修期的承诺情况由评委进行评分：在招标文件要求的基础（2年）上延长一年（只针对整个采购包所有设备的保修期延长）得3分，满分3分。未延长的不得分。

	3、售后服务情况
	2.00
	否
	根据投标人提供的售后服务响应方案（包括但不限于：具体的售后服务内容、售后服务机构设置的便捷性、故障响应方式、时间，承诺维修人员到达现场时间等方面）由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案所包含的 要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不具体、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1.5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供本项不得分。

	4、技术培训方案
	2.00
	否
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于：培训时间、地点、培训的主要内容（至少包含日常操作、保养和维修）、培训讲师的资历、培训课时安排、预期培训效果）由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案所包含的 要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不具体、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1.5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供本项不得分。


异常低价审查
	项目
	描述

	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）微波计数器响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即微波计数器响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）微波计数器响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即微波计数器响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）微波计数器响应报价低于最高限价45%的，即微波计数器响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。


评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
采购包3：综合评分法
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。
各项评审因素的设置如下：
价格项（F1×A1）满分为30.0000分
报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。
价格扣除的规则如下：
	项目
	适用对象
	比例
	描述

	/
	/
	/
	/


优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下
	项目
	比例
	方法

	节能、环境标志产品
	10.00%
	1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。


其他：无
技术项（F2×A2）满分为60.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1、技术性能和功能1
	17.22
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求二、技术和服务要求”中各项技术参数的逐项响应情况由评委进行评分。完全满足要求的得满分17.22分；其中带“★”标识的技术指标项（共计8项）为实质性要求，若出现任意一项负偏离按无效投标处理；带“▲”标识的技术指标项（共计7项），每负偏离一项扣2.46分，正偏离不加分，扣完为止。注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，若未提供或响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组将以不利于投标人的内容为准进行评审。

	2、技术性能和功能2
	42.78
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求二、技术和服务要求”中各项技术参数的逐项响应情况由评委进行评分。完全满足要求的得满分42.78分；其余未带“★、▲”标识的技术指标项（共计62项），每负偏离一项扣0.69分，正偏离不加分，扣完为止。注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，若未提供或响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组将以不利于投标人的内容为准进行评审。


商务项（F3×A3）满分为10.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1、相关业绩
	3.00
	是
	根据投标人提供2023年1月1日至本项目截标时间止（日期以合同签订时间为准）完成且经验收合格的投标人的同类设备业绩，每个项目得1分，满分3分 （投标人应在投标文件中提供中标公告[提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址] 、中标通知书、采购合同、项目已经采购人验收合格的相关证明文件，每个业绩均需完整提供上述证明材料的复印件；未完整提供上述证明材料复印件者不得分）。

	2、保修期
	3.00
	是
	根据投标人对投标货物保修期的承诺情况由评委进行评分：在招标文件要求的基础（2年）上延长一年（只针对整个采购包所有设备的保修期延长）得3分，满分3分。未延长的不得分。

	3、售后服务情况
	2.00
	否
	根据投标人提供的售后服务响应方案（包括但不限于：具体的售后服务内容、售后服务机构设置的便捷性、故障响应方式、时间，承诺维修人员到达现场时间等方面）由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案所包含的 要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不具体、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1.5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供本项不得分。

	4、技术培训方案
	2.00
	否
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于：培训时间、地点、培训的主要内容（至少包含日常操作、保养和维修）、培训讲师的资历、培训课时安排、预期培训效果）由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案所包含的 要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不具体、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1.5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供本项不得分。


异常低价审查
	项目
	描述

	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）微波计数器响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即微波计数器响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）微波计数器响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即微波计数器响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）微波计数器响应报价低于最高限价45%的，即微波计数器响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。


评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
采购包4：综合评分法
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。
各项评审因素的设置如下：
价格项（F1×A1）满分为30.0000分
报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。
价格扣除的规则如下：
	项目
	适用对象
	比例
	描述

	/
	/
	/
	


优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下
	项目
	比例
	方法

	节能、环境标志产品
	10.00%
	1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。


其他：无
技术项（F2×A2）满分为60.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1、技术性能和功能1
	21.60
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求二、技术和服务要求”中各项技术参数的逐项响应情况由评委进行评分。完全满足要求的得满分21.6分；其中带“★”标识的技术指标项（共计1项）为实质性要求，若出现任意一项负偏离按无效投标处理；带“▲”标识的技术指标项（共计9项），每负偏离一项扣2.4分，正偏离不加分，扣完为止。注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，若未提供或响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组将以不利于投标人的内容为准进行评审。

	2、技术性能和功能2
	47.40
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求二、技术和服务要求”中各项技术参数的逐项响应情况由评委进行评分。完全满足要求的得满分47.4分；其余未带“★、▲”标识的技术指标项（共计79项），每负偏离一项扣0.6分，正偏离不加分，扣完为止。注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，若未提供或响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组将以不利于投标人的内容为准进行评审。


商务项（F3×A3）满分为10.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1、相关业绩
	3.00
	是
	根据投标人提供2023年1月1日至本项目截标时间止（日期以合同签订时间为准）完成且经验收合格的投标人的同类设备业绩，每个项目得1分，满分3分 （投标人应在投标文件中提供中标公告[提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址] 、中标通知书、采购合同、项目已经采购人验收合格的相关证明文件，每个业绩均需完整提供上述证明材料的复印件；未完整提供上述证明材料复印件者不得分）。

	2、保修期
	3.00
	是
	根据投标人对投标货物保修期的承诺情况由评委进行评分：在招标文件要求的基础（2年）上延长一年（只针对整个采购包所有设备的保修期延长）得3分，满分3分。未延长的不得分。

	3、售后服务情况
	2.00
	否
	根据投标人提供的售后服务响应方案（包括但不限于：具体的售后服务内容、售后服务机构设置的便捷性、故障响应方式、时间，承诺维修人员到达现场时间等方面）由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案所包含的 要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不具体、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1.5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供本项不得分。

	4、技术培训方案
	2.00
	否
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于：培训时间、地点、培训的主要内容（至少包含日常操作、保养和维修）、培训讲师的资历、培训课时安排、预期培训效果）由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案所包含的 要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不具体、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1.5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供本项不得分。


异常低价审查
	项目
	描述

	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）微波计数器响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即微波计数器响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）微波计数器响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即微波计数器响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）微波计数器响应报价低于最高限价45%的，即微波计数器响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。


评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
8、其他规定
8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。
8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
8.4其他：
8.4.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）文件通知，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 8.4.2供应商提供的产品符合本国产品标准的，应在投标文件报价部分中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。供应商出具符合要求的《声明函》或上述证明文件的，该产品视为本国产品。 8.4.3当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，供应商除需按照第2条规定提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》（样式见附件），否则不给予价格扣除。 8.4.4供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。供应商未提供《声明函》的，不享受本国产品价格评审扣除优惠。评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
第五章 招标内容及要求
一、项目概况（采购标的）
1.本次招标为福建省纤维检验中心2026年重点工业产品检验检测设备更新项目-第二批。
2.投标人应按采购包投标，对同一采购包内所有品目号内容投标时必须完整。评审与授标以采购包为单位。
3、报价要求
3.1 投标人的报价应为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交付使用后所有可能发生的费用。包括（但不限于）制造、包装、运输、保险、装卸及包装物处置费、安装（包含但不限于安装过程中产生的机械或人工吊装搬运或因交货中可能要拆除采购人装修及后续恢复费用）、施工（包含设备端的供电布线、接地、惰性气路管路铺设检漏、冷却水、废液管路、废气排风接驳、配套支架辅材等施工内容）、调试、计量检测（若有）、税费、进口代理费及杂费（若有）、验收、售后服务、质量保修期内的设备维护费等费用、本项目招标采购的代理服务费等费用。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更，并以此报价作为投标报价。
3.2 投标统一以人民币报价及结算。
4.本项目核心产品为：采购包1核心产品为气相色谱质谱联用仪，采购包2核心产品为电感耦合等离子体质谱仪。采购包3核心产品为电感耦合等离子体质谱仪，采购包4核心产品为微生物检测系统。
注：若提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按招标文件相关规定执行。凡是列入核心产品范围的，其中任一产品出现相同品牌的，均被认定为一家投标人来计算。
5.本项目技术、商务、价格总得分保留两位数。
注：以上“项目概况”项下为告知性内容，投标人无须响应但必须遵循，请各投标人务必仔细阅读。
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
采购包1
1-1
气相色谱质谱联用仪（带三合一自动进样器）
1 整体性能指标：

1.1保留时间重现性：≤0.001min，峰面积重现性：≤0.8% RSD（评审项1）
2 柱温箱：

2.1 程序升温：≥21阶／22平台（评审项2）
2.2最高升温速率：≥120℃／min（评审项3）
2.3 冷却时间：从450℃降温至50℃，≤4min （室温22°C）（评审项4）
2.4 温度稳定性：0.01℃/1℃（评审项5）
3 电子压力控制器：

▲3.1压力范围：0-1050kPa（0-152psi），须提供软件截图证明。

3.2 全程压力控制精度： 0.001psi（0～1050kPa）（评审项6）
3.3最大分流比：≥12000:1（评审项7）
4 分流/不分流进样口：

▲4.1 即时连接模块设计，用户可随时更换进样口模块，须提供能够证明该功能的产品彩页。

▲4.2 进样口顶部不加热，无需对进样口降温就可以直接更换衬管，减少仪器待机时间，须提供能够证明该功能的产品彩页，且在仪器验收时演示在进样口设定300°C时，进样口顶部温度不超过100°C。

5 三合一自动进样器

5.1 X-Y-Z三维移动机械手系统，可实现液体自动进样、静态顶空自动进样、固相微萃取等多种进样功能。（评审项8）
5.2自动进样器为与主机同品牌，可被气相色谱、气质联用仪软件控制，无需第三方软件。（评审项9）
5.3液体进样

5.3.1样品容量：标准安装支架，最多可容纳162个2ml的液体样品瓶；（评审项10）
5.4静态顶空进样

5.4.1样品容量：标准安装支架最多可容纳60个10mL或20mL的顶空瓶；（评审项11）
5.4.2具有多次顶空萃取技术（MHE）；（评审项12）
5.5固相微萃取进样

5.5.1同一个进样序列，可实现不同进样模式，如液体、顶空、固相微萃取；（评审项13）
5.5.2孵化箱温度：最高可达200°C，6个加热位；（评审项14）
二、质谱部分

1 离子源：

▲1.1 无线式组装离子源（须提供离子源的完整结构实物图，证明没有电线部件）；

1.2 离子源独立加热控制，最高温度≥350℃；（评审项15）
1.3 最大灯丝发射电流≥350 µA；（评审项16）
1.4 最高离子源电离能量≥150 eV；（评审项17）
▲1.5 清洗离子源无需关机卸真空，2分钟内即可取出整个离子源，进行清洗维护。离子源清洗完毕后，可在30分钟之内达到正常样品测试状态，真空度达到90mtorr以下。

▲1.6 不卸真空更换色谱柱功能，可以在不添加任何辅助部件的情况下（不得采用气体反吹方式），5分钟之内直接更换色谱柱。

▲1.7 EI模式和CI模式切换，可30min内实现，并达到正常样品测试状态。

1.8 化学源：包括正化学源、负化学源和复合式 EI/CI源。（评审项18）
2 “S”型弯曲的离子光学通道：

▲2.1 在离子源和四极杆之间必须配备可加热S型弯曲的离子轨道（预四级杆），消除中性噪音，非直线型，须提供产品彩页证明。

3 四极杆质量分析器：

3.1 全金属钼主四极杆，惰性，均一无镀层设计，可打磨可清洗。（评审项19）
▲3.2 质量范围：1.2–1100 u或更宽，须提供软件截图证明。

3.3 电离能量范围：最低可设置3ev。（评审项20）
3.4 扫描速度：≥20000 u/s（评审项21）
3.5 采集速率：

3.5.1 选择离子模式：≥200 scans/sec；（评审项22）
3.5.2 全扫描模式，采集速率≥90 scans/sec（评审项23）
4 气质接口：

4.1 气质接口温度最高≥400℃。（评审项24）
5 灯丝：

5.1 双灯丝设计，EI源和CI源均为双灯丝。（评审项25）
5.2 一体化的、同方向、并有灯丝透镜保护的双灯丝组件设计，有效调节发射电流。（评审项26）
5.3 灯丝具有透镜保护，不受样品电离时的污染，提高灯丝使用寿命。（评审项27）
6 检测器系统：

6.1 检测系统，配置离轴打拿极、离散型电子倍增器和静电计，动态线性范围 ≥107（0-110 μA）（评审项28）
6.2 提供宽达9个数量级电子动态范围。（评审项29）
7 真空系统：

7.1 单入口大抽速泵，非差分分子涡轮泵。（评审项30）
7.2 前级机械泵抽速为≥3.3 m3/h，须提供技术证明材料。（评审项31）
★8 灵敏度（使用He气做载气）：  

8.1 信噪比： EI 全扫描，1 pg/µL八氟萘 进样1µL，扫描范围50-300u，S/N ≥ 3000:1 (mass 272，RMS)

8.2.PCI全扫描，100 pg/µL苯甲酮进样1µL（反应气为甲烷），扫描范围80-230u，S/N ≥ 300:1 (mass 183，RMS)
8.3.在 NCI全扫描，100 fg/µL八氟萘进样2µL（反应气为甲烷），扫描范围50-300u，S/N ≥ 2500:1 (mass 272，RMS)

8.4 仪器检出限（IDL）≤2fg（10 fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间为 99％）。  

9 质谱数据采集：

9.1 提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描。（评审项32）
9.2 具有AutoSIM和Timed-SIM功能（即根据全扫描自动生成SIM定量离子和保留时间的方法，并根据每个分析物的保留时间自动分配以该化合物保留时间为中心的SIM片段采集方法），须提供软件截图证明。（评审项33）
10 数据处理软件及谱库：

▲10.1 软件具备多厂商色谱设备管控能力，可对接控制岛津、安捷伦、赛默飞等品牌气相色谱仪器，满足网络化实验室使用需求，须提供控制软件截图。

10.2支持方法包工作流文件输出，单一文件包含仪器分析方法、数据处理方法、报告模板、视图模板以及 PDF 输出文件，实现方法快速迁移复用。（评审项34）
11智慧融合控制

11.1 设备主机已集成智慧电能管理系统，支持电流、电压、功率以及温度的条件限定，实现设备对用电的过流、过压、过载、过温的实时保护。（评审项35）
11.2 设备集成网络物联部分要求：≥8个以太网网络接口、1路RJ45、1路USB3.0接口，可外接空调红外控制模块。（评审项36）
11.3具备数据对接接口，要求能与LIMS进行直接对接，所有样品信息直接有LIMS下发至工作站软件中，通过自动序列输入，确保结果在LIMS中可靠地分配到正确的样品。数据处理完成之后，LIMS可以通过接口获取到对应的结果信息和报告文件，无需通过LIMS再做报告解析。（评审项37）
★12配置清单：

12.1 质谱主机（含气相色谱质谱接口，传输线，分子涡轮泵，NIST2023谱库等）5套

12.2 气相色谱主机5套

12.3 分流不分流进样口5套

12.4 EI源/CI源 各5套

12.5 真空锁工具（不卸真空更换离子源，更换色谱柱）5套

12.6 三合一自动样器主机5套

12.7 SPME工具套件5套

12.8 原装质谱工作站（包含Microsoft SQL Server数据库）5套

12.9 耗材配件，不低于以下配置要求：①液体进样针10根; ②2mL进样瓶1000个; ③进样口隔垫500个;④O形圈50个;⑤不分流衬管50个;⑥柱螺母5包；⑦灯丝10根; ⑧泵油5瓶；⑨氦气专用过滤器5套；⑩石墨垫50个

12.10 30m长质谱柱5根

12.11配套工作站5套，配置不低于：CPU I7处理器、16G运行内存、1T固态硬盘、双网卡+无线网络、双com口
12.12输出设备5套（激光快速双面打印，具有联网ip打印功能）12.13 实验室配套5套

采购包2
2-1
电感耦合等离子体发射光谱仪

1 仪器总体要求：

该光谱仪是全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪。仪器必须包括高频发生器、等离子体及进样系统、分光系统、检测器、分析软件和计算机系统，全自动气路控制。仪器适用于对各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析。（评审项1）
2进样系统

2.1中心管：陶瓷（或其他耐氢氟酸材料）2.0mm中心管。（评审项2）
2.2雾化器：石英高效同心雾化器。（评审项3）
2.3雾化室：旋流雾化室。（评审项4）
▲2.4蠕动泵：≥4通道系统，≥12滚轮高精度系统，泵速连续自动可调。蠕动泵具有智能快速冲洗功能，随时监测特定的谱线，直至其强度降低到设定值后才开始分析下一个样品。

2.5具有雾化器压力提示功能，随时监控雾化器是否堵塞。（提供软件截屏作为证明资料。）
（评审项5）
2.6耐酸，耐碱，耐高盐三合一进样系统（使用耐受）：可以耐受 50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4；20% (v/v) HF；30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品。（评审项6）
★2.7耐酸，耐碱，耐高盐三合一进样系统，分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度大于500万cps（或cts）。

★2.8高灵敏度进样系统，分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度大于1000万cps（或cts）。

3气路系统：

★3.1气路系统全部具有流量计自动控制系统

3.2等离子气流量：范围8－20L/min或更优，精度≤1 L/min，连续可调。（评审项7）
3.3辅助气流量：范围0－2.0L/min或更优，精度≤0.1 L/min，连续可调。（评审项8）
3.4雾化气流量：范围0－2.00L/min或更优，精度≤0.01 L/min，连续可调。（评审项9）
3.5深紫外区吹扫气：具体高速吹扫和低速吹扫多档可选。（评审项10）
3.6额外辅助气：支持有机加氧气等。（评审项11）
4等离子体

4.1频率：≥40MHz。（评审项12）
4.2射频发生器：自激式固态发生器，水冷，直接耦合、自动调谐，变频，无匹配箱设计。（评审项13）
★4.3最大功率（双向观测）：≥1500W，控制精度≤1W，连续可调。（提供软件截屏作为证明资料。）

▲4.4等离子体观察方式：垂直等离体，轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种，在一次分析中可以采用轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种观测方式，并同时给出四种观测方式的测量结果。

4.5观测高度调节：6-18mm之间可调，精度≤1mm连续可调。（评审项14）
▲4.6等离子体可视系统：操作者在仪器的控制软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形，并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗。

5光学系统

5.1单色器：中阶梯光栅，石英棱镜二维色散系统，高能量。（评审项15）
5.2光室：带精密恒温光室或动态波长稳定校正功能光室。仪器冷开机时间≤30分钟。包括仪器主机、气体、冷却循环水等冷启动，到仪器点炬时间。（评审项16）
★5.3波长范围：165-900nm或更宽。能测试Cs894.347、Cl894.800nm；（提供光谱图及标准曲线作为证明资料。）

5.4光学分辨率：≤0.007nm在200nm处，像素分辨率≤0.003nm在200nm处。（评审项17）
6检测器

6.1带高效半导体制冷的CID或CCD固体检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计，非破坏性读取。（评审项18）
6.2冷却系统：高效半导体制冷。（评审项19）
▲6.3最小积分时间：检测器可对每条谱线进行单独积分和读数，读数积分范围0.001秒-20秒连续可调,彻底解决信号饱和溢出问题，最短积分(曝光)时间为0.001秒；（对同一个样品进行10元素测试，要求各元素的曝光时间都不同，提供软件分析结果截图作为证明材料）
7分析软件（评审项20）
7.1软件为多任务操作，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。控制软件可以在Win 10下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟等离子体点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。
7.2具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术、单边实时背景扣除、双边实时背景扣除、无背景扣除功能等5种干扰校正技术。

7.3具有自带≥5万条以上谱线的谱线库。

7.4具有多元素谱图同时显示功能，至少能同时显示10个元素以上。

7.5具有谱图叠加功能显示每个像素点，同一个元素不同样品可以同时显示。

7.6具有测量结果的交叉表报告功能，每一行显示不同的样品，每一列显示不同的元素或谱线，显示内容至少包括强度和浓度两种方式。
8具备数据对接接口，要求能与LIMS进行直接对接，所有样品信息直接有LIMS下发至工作站软件中，通过自动序列输入，确保结果在LIMS中可靠地分配到正确的样品。数据处理完成之后，LIMS可以通过接口获取到对应的结果信息和报告文件，无需通过LIMS再做报告解析。（评审项21）
9分析性能

9.1等离子体气（Plasma gas）流量 ≤ 10 L/min。（评审项22）
9.2 测定谱线的线性动态范围：≥106（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.9996）。（评审项23）
9.3精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%。（评审项24）
9.4稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，连续测定2小时的长时间稳定性RSD＜1.0%。（评审项25）
9.5灵敏度（1ppm标准溶液单位浓度测量时仪器给出的谱线积分强度cps或cts）（评审项26）
P 178.221＞0.2万

S 181.975＞0.3万

As 188.979＞1.0万

Pb 220.353＞3.0万

Zn 206.197＞5.0万

Fe 238.204＞200万

Mn 257.610＞500万

9.6检出限（积分时间1秒，以10次空白溶液测量的3σ强度所对应的浓度计算检出限）（评审项27）
P 178.221 ≤3.0 µg/L

S 181.975 ≤5.0 µg/L

As 188.979 ≤2.0 µg/L

Pb 220.353 ≤1.0 µg/L

Zn 206.197 ≤0.2 µg/L

Fe 238.204 ≤0.1 µg/L

Mn 257.610 ≤0.1 µg/L

★9.7配制2ppb、4ppb、6ppb、8ppb、10ppb的Cd、Pb的标准溶液，要求不使用软件拟合条件下线性相关系数达到0.999以上；

★10整体配置要求

10.1具备以上技术规格与要求的等离子体发射光谱仪主机1套（主机含以下配置）。

10.2双向观测外光路一套，在一次分析中可以同时进行轴向观测和径向观测，并同时给出测量结果。

10.3 双向观测等离子体尾焰切割装置1套。

10.4自激式固态射频发生器1套。

10.5 节约氩气消耗，只需9L/min氩气流量即可运行等离子体的平板1套。

10.6 中阶梯分光系统1套。

10.7 双固态检测器1套。

10.8 三棱镜分光系统1套。

10.9 无需预热，开机即用；参比氖灯谱线分析一套。

10.10 高精密度雾化器氩气流量控制质量流量计一套，流量控制调节步长0.01L/min。

10.11内置式水平4通道12滚轮蠕动泵一套。

10.12等离子体全彩色监测摄像装置1套。（在摄像装置观察样品进样、观察等离子体颜色变化、观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗过程中，不影响样品分析的正常进行。） 1套

10.13雾化器压力提示附件，随时监控雾化器是否堵塞；1套

10.14观测高度调节基座：6-18mm之间可调，精度≤1mm连续可调；1套

10.15废液管理系统（带传感器实时在软件中反馈废液高度）1套

10.16安装调试溶液启动包1套

10.17配套循环冷却水系统1套

10.18全自动进样器（≥180位，配500支15ml样品管）1套

10.19配置耐HF酸,耐高盐，耐碱三合一进样系统（十字交叉雾化器或PFA雾化器、Scott雾室或PFA雾室、陶瓷中心管、炬管、底座等完整一套）  1 套。

10.20配置高灵敏度进样系统（含高效同心雾化器、旋流雾室、石英炬管、陶瓷中心管底座等完整） 1套

10.21增配消耗品备件（不含随主机消耗品）：石英炬管2套、炬管O圈组件2套、陶瓷中心管1套、中心管O圈组件2套、蠕动泵进样管36根、蠕动泵废样管24根

10.22 配套工作站1套，配置不低于：CPU I7处理器、16G运行内存、1T固态硬盘、双网卡+无线网络、双com口
10.23输出设备1套（激光快速双面打印，具有联网ip打印功能）
10.24分析软件一套

10.25  10KV的UPS不间断电源（续航1小时）1套
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电感耦合等离子体质谱仪

一、仪器总体性能及应用要求

1.1 本设备主要适用于土壤、地下水、矿产品等环境、地质类样品的检测分析，可完成样品定性分析、半定量分析、精准定量分析及同位素比值分析等检测工作。（评审项28）
★1.2 本项目所采购质谱设备须为多组四极杆串联质谱仪，严禁采用普通单四极杆质谱仪；仪器质量分析核心结构须为以下三种构型之一：四极杆‑四极杆碰撞反应池‑四极杆质量分析器、四极杆‑六极杆碰撞反应池‑四极杆质量分析器、四极杆‑八极杆碰撞反应池‑四极杆质量分析器。

二、仪器工作环境要求

2.1 工作环境温度：15℃～30℃；（评审项29）
2.2 工作环境湿度：＜80%（无冷凝现象）；（评审项30）
2.3 工作电源：单相200V～240V，50Hz交流供电。（评审项31）
三、仪器技术要求

（一）仪器软件系统

1. 操作系统：仪器配套控制工作站须搭载 Microsoft® Windows 11 及以上官方操作系统，保障软件稳定运行与兼容适配。（评审项32）
2. 仪器具备全流程无人值守分析功能，无需人工干预，可自动完成开机自检、性能调谐优化、样品序列自动分析、实验结束自动关机全流程自动化作业。（评审项33）
3. 支持多元素同步分析模式，各待测元素可独立设置分辨率参数，设备可配置的差异化分辨率档位数量不少于15个，满足不同样品、不同元素的精准检测需求。（评审项34）
4. ICP-MS配套操作分析软件支持脱机离线数据处理，软件授权可安装于10台（含）以上计算机终端，实现多终端离线数据查看、解析与复盘，不设置单台设备安装锁定限制。（评审项35）
（二）仪器硬件系统

1、进样系统

1.1 进样单元由高灵敏度同心雾化器、小体积旋流雾室组成。雾室具备免制冷直接点火运行能力；为规避制冷部件故障风险、降低后期运维成本，设备须配套1套半导体制冷雾室作为备用部件，支持按需切换制冷/非制冷工作模式。（评审项36）
1.2 为有效降低样品记忆效应，雾室直接对接炬管基座安装，雾室出口至炬管入口的连接管路距离≤2cm，管路长度越短性能越优。（评审项37）
1.3 设备配置全景彩色观测视窗，可实时观测采样锥、喷射管口沉积物附着情况，便于运维人员及时开展清洗、维护作业，保障设备稳定运行。（评审项38）
1.4 蠕动泵系统配置≥4通道、≥12滚轮结构，有效提升样品引入及管路冲洗效率，增强仪器分析效率与进样拓展能力；蠕动泵最高运行转速≥120 rpm。投标人须提供蠕动泵转速软件设置界面截图作为佐证资料。（评审项39）
2、全基体进样系统

2.1 设备须配备专用全基体进样系统，具备样品全自动在线气体稀释功能，最大稀释倍数≥200倍；稀释工序设置于炬管前端，可对高基体样品进行预处理稀释，有效规避高基体基质污染接口区域及质谱分析腔体，保护核心精密部件。（评审项40）
2.2 全基体进样系统采用电子流量计+软件闭环控制模式，精准调控工作气体流量；系统预留通氧通路，可直接对高含量有机样品进样检测，无需复杂前期样品预处理。（评审项41）
2.3 气体控制系统：仪器搭载不少于5个高精度气体质量流量控制器，可独立、精准调控等离子体气、辅助气、雾化气、全基体进样系统用气、碰撞反应气五路气体流量，保障检测稳定性。（评审项42）
3、射频发生器系统

3.1 仪器配置高频自激式全固态射频发生器，工作频率≥27MHz，高基体耐受性能优异，可直接进样有机样品且等离子体无熄火现象；搭载虚拟接地电弧抑制技术，可消除锥口二次电弧放电，无需依赖外部物理接地，无需加装屏蔽炬部件，无屏蔽炬耗材消耗。若投标产品必须配置屏蔽炬方可正常运行，供货时须附赠10套铂金屏蔽炬备用耗材。（评审项43）
3.2 等离子体工作线圈采用自散热结构设计，无需水冷、气冷辅助冷却方式，射频功率损耗低；线圈采用实心永久合金材质，为非消耗性固定配件。若投标产品采用水冷式线圈结构，须额外配套5套螺旋备用线圈。（评审项44）
3.3 等离子体炬管位置支持X、Y、Z三轴计算机全自动精准调节，可自动匹配最优检测位置。（评审项45）
4、接口系统

★4.1 接口核心组件由采样锥、截取锥组成，保障离子束高效聚焦，提升复杂基体样品耐受能力；截取锥孔径≥0.9mm。配套大抽速真空系统，可保障足量离子导入真空腔体，降低锥孔堵塞概率。设备不得通过对锥体施加负电压实现离子提取，有效减少锥孔堵塞频次、延长锥体使用寿命、降低设备运维成本。

4.2 采样锥与截取锥的间隙区域严禁通入任何工作气体，规避气体干扰离子传输。（评审项46）
4.3 真空系统抽真空速度≥800L/s，大幅缩短真空平衡等待时间，提升设备开机及检测效率。（评审项47）
5、离子提取系统

★5.1 设备搭载四极杆离子偏转聚焦系统，具备精准离子质量筛选功能，可对不同离子实施差异化偏转调控，有效抑制空间电荷效应，提升检测精准度。投标人须在投标文件中提供该功能软件截图，以及不少于5种低、中、高质量数元素对应的差异化偏转电压单次调谐曲线作为佐证资料，设备到货后接受现场验收测试。

5.2 离子光路采用90°正交偏转设计，可彻底分离中性粒子与光子，杜绝样品污染物沉积于分析腔体，实现提取透镜、离子透镜免清洗、免日常维护。若投标产品结构设计需定期维护提取透镜、离子透镜，供应商须承诺提供10次免费上门维护服务，包含差旅费、工时费等全部相关费用，无额外收费。（评审项48）
6、四极杆碰撞反应池

6.1 碰撞反应池内置独立质量筛选结构，采用四极杆、六极杆或八极杆设计；其中四极杆结构需具备强反应性气体工况下的副产物去除能力，可有效消除质谱干扰，保障微量、痕量元素检测精度。（评审项49）
▲6.2 碰撞反应池具备轴向加速功能，投标人须提供轴向加速硬件实物图及软件电压设置界面截图作为佐证材料。

▲6.3 设备兼容多种碰撞气体、反应气体及混合气体，可使用纯氦气、纯氢气等碰撞气体，纯甲烷、纯氧气等反应气体；腔体采用惰性防腐处理，可稳定使用纯度＞99.999%的高纯氨气。投标人须提供设备氨气专用适配接口证明资料。
6.4 仪器支持单次分析过程中自动切换工作模式，可实现标准模式与碰撞模式、标准模式与反应模式无缝切换，无需停机重启，大幅提升检测效率。（评审项50）
▲6.5 碰撞反应池工作气体最大设置流速＞12mL/min，投标人须提供对应软件参数设置截图作为投标佐证。
7、四极杆质量分析器

7.1 质量检测范围：1amu～280amu及以上，可覆盖常规元素全质量数检测需求，更优性能方案均可接受。（评审项51）
▲7.2 分辨率：设备配备标准分辨率、高分辨率双工作模式，支持各元素独立自定义分辨率。单次样品分析过程中，可在线连续切换不少于8种不同分辨率档位，分辨率可调区间为0.1amu～2.0amu；低分辨率可设置至2.0amu并直接应用于完整分析方法，拓宽样品检测适用范围。投标人须提供不少于8种不同分辨率软件实时截图，同时提供投标人盖章确认的对应分辨率实时谱图，作为投标评审依据。
7.3 质量分析器驱动频率≥2.5MHz，保障设备高速采集、稳定运行，提升检测重复性与精准度。（评审项52）
8、检测器系统

8.1 检测器采用长寿命耐用设计，具备脉冲、模拟双模式同步检测功能，可同时采集双模式信号，适配高低浓度跨度样品的检测需求。（评审项53）
★8.2 设备具备智能电子稀释功能，在氦气流速、等离子体功率等核心仪器参数恒定不变的前提下，单次进样可对1000ppm钠标准溶液实现10个以上不同灵敏度档位检测。支持单次进样同步测定1000ppm级别常量元素与1ppb级别痕量元素，全程在脉冲模式（响应值＜200万cps）下完成检测。该功能可在不降低痕量元素检测灵敏度的前提下，实现常量元素智能电子稀释，高低浓度元素检测灵敏度差异＜5%，且两种元素信号强度均＞8万cps，实现一次进样同步检测高低含量元素，方法线性相关系数≥0.999。

▲8.3 检测器瞬时采集速率≥10万点/秒，最小积分时间低至10微秒，可满足单形态分析、单纳米颗粒测试、单细胞瞬时信号采集等高精度、瞬时性分析场景需求。投标人须提供软件参数设置截图作为投标佐证资料。
9、真空系统

9.1 设备配置四级真空系统，真空恢复速度快、稳定性强；设备关机24小时内任意时刻冷启动，达到检测所需真空度的时间≤8分钟，系统极限真空度可达10⁻⁸ Torr级别。（评审项54）
9.2 真空系统机械泵采用全聚氟醚泵油，使用寿命长，可实现≥2年免更换维护。（评审项55）
9.3 分子涡轮泵抽气能力≥700L/分钟，保障真空系统快速建立及稳定运行。（评审项56）
10、仪器触控系统

▲10.1 设备配备嵌入式液晶触摸屏，支持硬件参数设置、设备实时控制，可可视化诊断仪器运行状态，实时查看雾化气背压、真空压力等核心运行参数。投标人须提供设备触控屏实物图片作为佐证资料。
10.2 触控屏除常规设备控制功能外，可实现仪器运行数据统计分析，支持查看氩气消耗量、设备总运行时长等运维参数。（评审项57）
10.3 支持通过机载液晶触摸屏调取设备官方维护教学视频，便于日常自主运维。（评审项58）
11 具备数据对接接口，要求能与LIMS进行直接对接，所有样品信息直接有LIMS下发至工作站软件中，通过自动序列输入，确保结果在LIMS中可靠地分配到正确的样品。数据处理完成之后，LIMS可以通过接口获取到对应的结果信息和报告文件，无需通过LIMS再做报告解析。（评审项59）
四、仪器核心性能指标

1 灵敏度指标：低质量数≥55M cps/ppm；中质量数≥200M cps/ppm；高质量数≥300M cps/ppm；随机背景（220amu）＜1cps。（评审项60）
2 氧化物离子产率：CeO⁺/Ce⁺ ≤2.5%（无需启用制冷雾室）。（评审项61）
3 双电荷离子产率：Ce²⁺/Ce⁺ ≤3.0%。（评审项62）
4 检出限指标：Be（9）＜0.5ppt；In（115）＜0.1ppt；U（238）＜0.1ppt。（评审项63）
5 长期稳定性：4小时连续检测RSD≤4%，检测过程不添加内标，每10分钟完成一次测试。（评审项64）
6 同位素比精度：¹⁰⁷Ag/¹⁰⁹Ag同位素比值RSD＜0.08%。（评审项65）
7 抗干扰检测能力：具备将P、S转化为PO、SO离子的检测功能，可有效消除NO、O₂对P、S元素的检测干扰，PO、SO离子检出限分别优于0.1ppb、0.25ppb。（评审项66）
★五、仪器全套配置要求

1 电感耦合等离子体质谱仪主机及配套安装工具包1套（含高灵敏度同心雾化器、小体积旋流雾室、全彩色等离子体观测窗、XYZ三轴全自动等离子体位置调节机构、射频发生器、采样锥、截取锥、四极杆离子偏转器、带轴向加速功能的碰撞反应池、电子智能稀释系统、超高稳定四极杆质量分析器、双模同步检测器、四级真空系统、配套操作软件等全套核心组件）。

2 配套循环冷却水系统1套。

3 仪器专用调试溶液1套。

4 200倍稀释带电子流量计全基体进样系统1套。

5 29种元素混合标准溶液1套。

6 多元素内标溶液（⁶Li、Sc、Ge、Y、In、Tb、Bi，100mL）1套。

7 180位样品位、10位标样位全自动进样器1套。

8 备用耗材一批：①蠕动泵进样管2包、②废液排放管2包、③内标泵管1包、④石英炬管中心管1套、⑤采样锥和截取锥各1套、⑥采样锥垫片2套、⑦O型圈1套、⑧超锥固定螺丝2套、⑨15mL样品管500支。

9  配套工作站1套，配置不低于：CPU I7处理器、16G运行内存、1T固态硬盘、双网卡+无线网络、双com口；

10输出设备1套（激光快速双面打印，具有联网ip打印功能）
11 10KV的UPS不间断电源（续航1小时）1套。

采购包3
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电感耦合等离子体质谱仪

1、仪器应用要求

本仪器主要应用于痕量与超痕量多元素同时检测，在鞋服箱包、纺织品检测中用于铅、镉、砷、汞、锑等重金属测试，支撑消费品安全检测；也广泛用于环境、食品、材料等行业，可实现元素形态与同位素分析。（评审项1）
2、仪器工作环境

2.1工作环境温度：15-30℃。（评审项2）
2.2工作环境湿度：＜80%(无冷凝)。（评审项3）
2.3电源：单相200-240V，50 Hz。（评审项4）
3、仪器技术要求

3.1 仪器硬件

★3.1.1 仪器主机应包含进样系统、离子源及可视化系统、接口系统、双离子偏转系统、碰撞反应池、质量分析器、双模检测器及数据处理平台。为了更有效的多原子离子干扰去除效果，仪器供应商所提供的产品应具有两套可实现质量筛选功能的四极杆，须提供结构图片证明。

3.1.2 雾化器：具备高雾化效率、耐氢氟酸和耐高盐性能的同心雾化器。（评审项5）
3.1.3 雾化室：产品应配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室，制冷能力须小于-8℃，且制冷温度越低越好。（评审项6）
3.1.4 蠕动泵：最高可调转动速度≥80rpm（每分钟80转），≥四通道。松紧程度自动适配，无需手动调节。（评审项7）
3.1.5 炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡式推入炬管设计；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管。（评审项8）
3.1.6 中心管：可拆卸式中心管设计（评审项9）
3.1.7 等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z方向)位置控制，步长调节精度0.05mm，参数存储于计算机软件中。（评审项10）
★3.1.8 等离子体可视系统：可以在电脑显示屏显示等离子体和锥的实时图像，判断是否需要维护，便于人机分离。

3.1.9 气体控制

3.1.9.1 包含≥4路高精度的质量流量计控制（包括冷却气、辅助气、雾化气和稀释气）。（评审项11）
3.1.9.2 在线气体稀释系统：采用质量流量计控制，可实现氩气稀释。（评审项12）
▲3.1.9.3 氩气加湿器：集成化的氩气加湿器，具有控温功能，加湿器由ICP-MS主机软件直接控制，工作状态可清晰显示在ICPMS软件中，须提供软件截图证明。

▲3.1.9.4 基体处理技术：通过智能调节雾化气流量和锥口电压，避免样品在提取和冲洗过程中引入离子源系统，在非分析步骤（样品提取和清洗）将降低雾化器流量至0.1mL/min，延长了清洗维护周期，须提供软件截图证明（提供不少于10个样品测试周期雾化气流量反馈和软件功能截图）。

★3.1.10 离子源：固态RF发生器驱动频率≤30 MHz；功率在400-1600W范围内连续可调，调节精度0.5W；为保证更好的稳定性，射频线圈采用水冷却技术，如采用风冷方式需提供5套工作线圈以备更换。

3.1.11 具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术。（评审项13）
3.1.12 接口部分

★3.1.12.1 接口：≤2个锥，采样锥口径应控制在0.9-1.2mm，截取锥口径应控制在0.5-0.7mm。采样锥与截取锥之间不得使用任何气体。

▲3.1.12.2 锥口电压控制：可调控截取锥电压并联动接口真空调节，兼顾基体抗干扰能力与检测灵敏度，针对不同样品可输出最优适配参数数，须提供软件截图证明（提供截取锥电压与前级真空泵频率调节软件截图）。

3.1.12.3 提取透镜：具备双离子提取透镜，保证各质量区最大化离子传输效率。（评审项14）
3.1.13 离子偏转聚焦系统：

3.1.13.1 仪器应在接口后部配置一套离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现分离，以降低仪器背景噪音；中性粒子和光子应通过分子泵排出而无需采用任何挡板技术阻挡，避免后期对该系统的维护；（评审项15）
3.1.14 四极杆碰撞反应池：

★3.1.14.1 池体内部或池体的前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，不接受六级杆和八级杆结构。

3.1.14.2 须具备独立的碰撞反应池结构，保证干扰去除效果；（评审项16）
3.1.14.3 碰撞反应池可使用标准模式、碰撞模式和反应模式三种模式进行干扰的消除和样品分析，且每种模式都可通过四极杆设置质谱带宽进行质量数的区段筛选，以达到更优异的干扰消除效果；（评审项17）
3.1.15 透镜：样品离子在通过碰撞反应池后可被DA透镜进行离轴偏转，将池内可能产生的二次中性干扰消除。（评审项18）
▲3.1.16 四极杆质量分辨器：纯钼材质；四极杆驱动频率≤2.0MHz。

3.1.17 四极杆具有可调分辨率功能，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换，须提供软件截图证明。（评审项19）
3.1.18 分辨率0.1-1.0amu可调（分辨率越小，分辨能力越强），调节精度0.01amu。（评审项20）
▲3.1.19 质谱范围：2-288amu或更宽，且仪器应具备分析286UOOO+离子的能力，须提供分析286UOOO+离子的数据证明；

3.1.20 长寿命、双模（脉冲+模拟）同时型检测器（评审项21）
3.2 软件：

3.2.1全自动分析功能（评审项22）
3.2.2 包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与色谱或激光进样系统等连用。（评审项23）
3.2.3 实时数据显示，和实时报告显示。（评审项24）
3.2.4 要求拥有智能化软件包括：智能进样时间和智能冲洗时间，QAQC 软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件。（评审项25）
3.2.5 ICPMS操作软件可以安装于个人计算机上，离线数据处理并生成报告。（评审项26）
3.2.6 软件具有耗材维护和仪器性能监控功能，智能基体处理功能。（评审项27）
▲3.2.7 ICP-MS主机软件可以控制循环冷却水开关，可实现点火前自动开启循环水，熄火后自动关闭循环水功能。

3.3 真空系统：

▲3.3.1 分子涡轮泵最高转速≥1050Hz，分析腔真空度≤5×10-7mbar，须提供真空泵泵速软件截图证明。

3.3.2 机械泵具有转速连续可调功能，根据分析需求可灵活设定最佳接口区真空度，须提供不少于2种工作模式下不同的接口区真空度截屏和转速连续控制界面软件截图。（评审项28）
3.3.3 泵油：采用长寿命全氟聚醚泵油（单瓶寿命≥2年）。（评审项29）
3.4 冷却循环水：水冷式（评审项30）
3.5 自动进样器：

3.5.1样品位 ≥240位（评审项31）
3.6具备数据对接接口，要求能与LIMS进行直接对接，所有样品信息直接有LIMS下发至工作站软件中，通过自动序列输入，确保结果在LIMS中可靠地分配到正确的样品。数据处理完成之后，LIMS可以通过接口获取到对应的结果信息和报告文件，无需通过LIMS再做报告解析。（评审项32）
4、仪器性能要求

★4.1 标准模式下灵敏度

4.1.1 低质量数(Li)：≥80Mcps/ppm

4.1.2 中质量数(Y或In)：≥600Mcps/ppm     

4.1.3 高质量数(Tl或U)：≥850Mcps/ppm     

4.2 标准模式下(No Gas)随机背景：≤1cps(4.5amu),He 模式随机背景：≤0.5cps (4.5amu)（评审项33）
4.3 标准模式下，仪器信噪比≥220M(1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背景)。（评审项34）
4.4 氧化物及双电荷（评审项35）
4.4.1 氧化物离子(CeO+/Ce+)≤2%；       

4.4.2 双电荷粒子(Ba++/Ba+)≤3%。     

4.5 仪器检出限

4.5.1 轻质量元素：≤0.3ppt。（评审项36）
4.5.2 中质量数元素：≤0.1ppt。（评审项37）
4.5.3 高质量数元素：≤0.1ppt。（评审项38）
4.6 短期稳定性 10min (RSD)：≤2%。（评审项39）
4.7 长期稳定性 2 hr(RSD)：≤3%。（评审项40）
4.8 质谱校正稳定性：≤0.025 amu/24hr（评审项41）
★三、配置清单：

1 主机部分：

1.1 电感耦合等离子体质谱仪主机(含硼硅玻璃同心雾化器、半导体制冷雾化室、氩气加湿器、自激式射频发生器、90度离子透镜、四级杆碰撞反应池、四极杆质量分析器、检测器)1套。

1.2 真空系统，包括机械泵和分子涡轮泵1套。

1.3 循环冷却水系统1套。

1.4 配套工作站1套，配置不低于：CPU I7处理器、16G运行内存、1T固态硬盘、双网卡+无线网络、双com口
1.5输出设备1套（激光快速双面打印，具有联网ip打印功能）
1.6 操作软件1套

1.7 ≥240位自动进样器1套

1.8 雾化器1个

1.9 备品配件，不低于以下配置要求：①采样锥和截取锥各1套; ②多元素调谐液、内标溶液、多元素混合标准溶液各1套; ③转接头2个;④全氟聚醚润滑油1L;⑤内标加入器1个;⑥内标泵管1包；⑦进样泵管：2包(12根/包); ⑧废液泵管：2包(12根/包)；⑨石英矩管2支，中心管2支；⑩样品管1000个

1.10 15KVA UPS不间断电源（续航0.5小时）1套。

3-2

紫外-可见光谱仪

1 工作条件：

湿度: 20-80％；温度: 15 - 35°C；电源:100－240V; 50－60Hz（评审项42）
2主机详细技术参数：

2.1光学系统：双光束（评审项43）
2.2光源：氙灯光源，室光免疫，无需光源转换。（评审项44）
2.3带宽：≥4个带款可选（评审项45）
2.4波长范围：190nm－1100nm或更宽（评审项46）
2.5波长准确度：±0.5 nm（评审项47）
2.6波长重复性：±0.05 nm（评审项48）
2.7波长扫描速度：1～6000nm/min自动可调或更宽（评审项49）
2.8光栅转动速度：≥30,000 nm/min（评审项50）
2.9吸光度准确度：±0.004A(1Abs)（评审项51）
2.10吸光度重复性：±0.0002A（评审项52）
2.11噪音：<0.00015A（评审项53）
2.12稳定性：<0.0005A/hr（评审项54）
2.13基线平直度：±0.001 A（200–800 nm, 1.0 nm带宽）（评审项55）
2.14检测器：双硅光二极管或CCD检测器（评审项56）
2.15 ≥4个USB接口（评审项57）
2.16软件功能：中英文可任意选择（评审项58）
3.光纤附件

3.1光纤长度≥2米（评审项59）
3.2可配置直径 6 mm 的不锈钢透反射探头，带有可更换的 10 mm 光程末端（评审项60）
3.3光纤噪音：（评审项61）
≤0.00061A at 0.5A at 256nm

≤0.00047A at 1.0A at 256nm

≤0.00050A at 2.0A at 256nm
4具备数据对接接口，要求能与LIMS进行直接对接，所有样品信息直接有LIMS下发至工作站软件中，通过自动序列输入，确保结果在LIMS中可靠地分配到正确的样品。数据处理完成之后，LIMS可以通过接口获取到对应的结果信息和报告文件，无需通过LIMS再做报告解析。（评审项62）
★5配置

5.1主机一台

5.2集成光纤基座一个

5.3光纤探头一个

5.4铁架台一套
5.5配套工作站1套，配置不低于：CPU I7处理器、16G运行内存、1T固态硬盘、双网卡+无线网络、双com口
5.6输出设备1套（激光快速双面打印，具有联网ip打印功能）
采购包4

4-1
微生物检测系统

1.实验台

1.1.实验台包含台面和柜体部件，类型包含边台、中央台、矮台。（评审项1）
1.2.台面

1.2.1.采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，用CNC机械加工而成。（评审项2）
1.2.2. ▲各项性能满足或优于如下，并提供第三方检测机构出具的带CMA 或CNAS标识的检测报告：
（1）台面按国家标准GB/T 17657-2022标准及其他相关标准进行检测，要求满足或优于以下性能：静曲强度≥140Mpa；弹性模量≥10450Mpa；抗拉强度≥69Mpa；拉伸强度≥69Mpa；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度：126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：横向和纵向均需一致≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能：冲击高度≥1m，压痕直径≤5.1mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；

（2）化学全面性：依据GB/T 17657-2022标准经过双面覆盖及未覆盖玻璃板测试条件下通过140项实验室常用化学试剂浓度测试，其中测试项目包括磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、无水乙醇、二甲苯、三氯化铁（10%）、糠醛、氨水(28%)、乙酸乙酯、十四烷、乙基苯、乙二醇、亚甲基蓝(5%)、饱和氧化锌、龙胆紫等检测检验结果为“5级，无明显变化”

（3）台面依据 GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.005mg/m³；参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级；

（4）有害物质铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，检测结果均未检出,检测结果符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准技术要求； 

（5）依据IEC 62321的系列检测方法进行测试， ROHS管控的十项有害物质（铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)已酯）的检测结果均为未检出；

（6）依据HJ 571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出；

（7）依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率≥99.99%；黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级0级；

（8）氙灯老化试验：参照GB/T 16422.2-2022标准检测进行氙灯老化580小时以上测试，检测结果为样品为5级无变色、发粘、裂纹等异常；

1.3.柜体（台柜、中央台、矮台）

1.3.1.柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，柜体两面侧板与背板是一体折弯成型结构，全钢柜体钣金构件间采用连续角焊缝或对接焊缝实施满焊作业。焊后应通过机械打磨、抛光等表面处理工艺，消除焊缝余高、咬边、焊瘤等缺陷，确保表面平面度≤0.5mm，粗糙度Ra≤12.5μm，形成连续光滑的 A 级表面 ；（评审项3）
1.3.2.柜体表面喷涂环氧树脂粉末，喷涂厚度≥75µm，表面喷涂均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；（评审项4）
1.3.3.柜门、抽屉面板≥20mm厚，采用双层设计，≥1.0mm厚冷轧钢板，中间填充隔音材料，柜门及抽屉内侧装有防撞贴，抽屉底部和四面抽墙为一体折弯成型；（评审项5）
1.3.4.▲合页、抽屉导轨应满足如下要求：
（1）合页：304不锈钢合页，开启角度达180度以上。其性能要求如下：

1）合页功能依据QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准，在使用调整系统前，安装A型试验门时，其下沉量不应大于 2.0mm（须提供第三方检测机构出具的带CMA 或CNAS标识的检测报告）
2）盐雾测试依据QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中心盐雾试验（NSS）法》检测标准，经过480小时中性盐雾测试，镀(涂)层本身耐腐蚀等级等级≥10级，镀(涂)层对基体耐腐蚀等级≥10级（须提供第三方检测机构出具的带CMA 或CNAS标识的检测报告）
（2）抽屉导轨为三节静音轨道，开合平稳，承重力强，耐磨；其性能达到以下条件：

1）依据QB/T 2454-2013标准要求垂直向下静载荷200N，水平侧向静载荷100N，猛开或猛关各10次，均无损坏 （须提供第三方检测机构出具的带CMA 或CNAS标识的检测报告）
2）依据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》和QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》检测标准，中性盐雾试验≥480小时，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀（涂)层本身耐腐蚀等级≥10级（须提供第三方检测机构出具的带CMA 或CNAS标识的检测报告）
1.3.5.座位空间：前侧横梁式，后侧配封板，不小于1.0mm厚冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末，喷涂厚度≥75µm （评审项6）
1.3.6.踢脚板除正面凹入部分外，两侧需与柜体钢板一体成型，不得以小料拼接烧焊制作，以确保整体承重能力（评审项7）
1.3.7.所有柜子配件组装需采用编号SS304以上的不锈钢螺丝，以免螺丝生锈影响性能和美观（评审项8）
1.3.8.柜体表面喷涂性能要求：（评审项9）
（1）化学试剂痕迹试验：耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个

（2）产品表面涂层可迁移元素的限量，金属件喷涂层性能：其中锑、砷、钡镉、铬、铅、汞、硒重金属物检测结果为未检出

（3）硬度试验：漆膜硬度应在 4H 铅笔硬度或以上

（4）冲击试验：试验板放置于光滑混凝土地面。重量 1lb(直径约 2""(50.8mm))的球从 12'(304.8mm)高度跌落到水平漆面上。无冲击产生的裂纹或龟裂

（5）油漆附着测试：等级≥5B

1.3.9.钢板性能要求如下：（评审项10）
（1）钢板内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂粉末带有抗菌性，包括以下所有测试数据：金黄葡萄球菌抗细菌性能检测结果>99%;大肠埃希氏菌抗细菌性能检测结果>99%;金黄葡萄球菌抗细菌耐久性能检测结果>95%;大肠埃希氏菌抗细菌耐久性能检测结果>95%。

（2）环氧树脂喷涂过的钢板，产品表面涂层可迁移元素的限量锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)未检出

（3）依据GB/T 1720-2020标准，漆膜附着力≤ 1 级；依据QB/T 3827-1999标准或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，耐腐蚀试验通过48h乙酸盐雾试验，外观评级≥9 级 

（4）耐酸碱试验(光泽60°）：依据GB/T 13448-2019标准，无失光、变色、起泡、脱落，综合评定0级(失光率≤2.8%，色差AE*≤0.39)

2.中央台试剂架

2.1.外观：符合GB/T 24820-2024标准，着地平稳性≤2.0；玻璃件外露周边磨边处理，安装牢固；玻璃光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；金属件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀（评审项11）
2.2.喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。冲压件无脱层、裂缝。铆接处铆接牢固, 无漏铆、脱铆；铆钉端正圆滑, 无明显锤印 。皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致。（评审项12）
2.3.理化性能：

1）耐盐浴测试：依据GB/T 3325-2024标准，经过≥100h测试后，划道两侧3mm外，无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，检测结果符合要求（评审项13）
2）冲击强度：依据GB/T 1732-2020检测标准，冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹3）产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：依据GB/T 9286-2021标准，附着力≤1级（评审项14）
2.4.立柱:厚度≥1.0mm冷轧钢板制作，表面使用阿克苏环氧树脂粉末喷涂防腐处理，立柱与台面采用螺栓连接，安装方便 （评审项15）
2.5.层板:采用≥1.0mm冷轧钢板制作，托架位置可任意调整高低；搁板静载试验：搁板上放置10 lb的沙包或钢珠包，直到每层装有40lb每平方英尺但不超过200 lb的载荷。无破损，且搁板允许最大挠度为跨距的1/180:并且不超过0.25"(6.35 mm)（评审项16）
2.6.层板护栏：外形尺寸规格≥40mm×24mm×1.0mm厚，底部带试剂架层板托边，两侧带固定孔位，采用不绣钢螺丝固定，正面带装饰凹槽，可插入不同颜色的封边条装饰，铝合金型材经剪裁、定位打孔后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，表面需附着力高、硬度耐腐蚀性强，外形美观 （评审项17）
2.7.试剂架立柱带插座，按要求配置插座安装孔，每段中央台试剂架配置至少4个五孔插座。有足够空间供插座配线隐藏铺设（评审项18）
3.试剂柜


3.1.主体材质采用优质的≥1.0mm实厚冷轧钢板（评审项19）
3.2.所有钢板喷涂前处理工序必须经预脱脂、脱脂、水洗、酸洗、水洗、表调、磷化、高压冲洗、超纯水清洗九道工序，再经环氧树脂喷涂粉末后进行高温固化。焊接处满焊工艺，目视平整无焊点（评审项20）
3.3.合页：304不锈钢材质，开启角度开启角度＞200度（评审项21）
3.4.四开门样式，上部透明玻璃开门为≥5㎜钢化玻璃，下部为优质冷轧钢门板，双层结构，夹层内具消音材料抗压强度佳（评审项22）       

3.5.门板拉手可选：128mm不锈钢拉手（评审项23）
3.6.调整脚：不锈钢可调整脚，可自由调整高低（评审项24）
3.7.层板扣：采用不锈钢材质模具一次成型（评审项25）
4.单面双门吊柜


4.1.采用≥1.0mm冷轧钢板，7字分体拉手，OTC阻尼饺链，柜内含一块层板，门板带≥5mm玻璃视窗，整体主颜色：白高光。拉手配色黑色（评审项26）
5.不锈钢工作台

5.1.304不锈钢结构，厚度≥1.0mm。内嵌≥25mm中纤板作密封加强处理；支架采用≥38mm×38mm×1.0mm方管焊接。（评审项27）
6.PP大水槽

6.1.水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，无划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≥5mm。为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线（评审项28）
6.2.▲PP大水槽的其他性能要求如下，并提供第三方检测机构出具的带CMA 或CNAS标识的检测报告：
（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，丙酮（AR，≥99.5%）、过氧化氢（双氧水30%）（AR，≥30.0%）、氨水（氢氧化铵）（AR，25-28%）、硼酸（AR）、环己烷（AR，≥99.5%）、己烷（AR，≥97.0%）、戊烷、液体石蜡（AR，99%）、正辛烷（96%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、环丙基甲基酮（98%）、酚酞（分析纯）、甲酚等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）；

（2）紫外老化测试：依据GB/T 16422.3-2022、GB/T 1766-2008标准，经过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥1000h），检测结果：无可视变化，色差≤1.5，无变色，变色等级0级，判定为符合；

（3）氧指数：依据GB/T 2406.2-2009标准，检测结果≥25%，判定为符合；

（4）水平燃烧：依据GB/T 2408-2021标准，检测结果HB级，判定为符合；

7. 三口水龙头


7.1.龙头采用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；表面经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转，耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命≥60万次，静态耐压2.5MPa；鹅颈出水管可360度旋转；手柄旋钮采用全新PP料，无碳酸钙成分，人体工学设计，手感舒适；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏（评审项29）
8.洗眼器

8.1.主体：加厚H59-1铜（评审项30）
8.2.洗眼喷头：加厚铜质，表面经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛（评审项31）
8.3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞（评审项32）
8.4.防尘盖：PP材质，连接于护罩，防尘防脱落，使用时自动被水冲开，并降低瞬间高水压，防止冲伤眼睛（评审项33）
8.5.水流锁定开关：水流开启与锁定一次完成，方便使用（评审项34）
8.6.前置过滤器：配有小型前置过滤器，可去除管道中的沉淀杂质、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于5微米的颗粒杂质，避免对眼睛及皮肤造成伤害（评审项35）
8.7.供水软管：长度≥1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏（评审项36）
8.8.洗眼量：＞6L/min（评审项37）
8.9.▲洗眼器其他性能要求如下，并提供第三方检测机构出具的带CMA 或CNAS标识的检测报告：
（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，丙酮（AR，≥99.5%）、过氧化氢（双氧水30%）（AR，≥30.0%）、氨水（氢氧化铵）（AR，25-28%）、硼酸（AR）、环己烷（AR，≥99.5%）、己烷（AR，≥97.0%）、戊烷、液体石蜡（AR，99%）、正辛烷（96%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、环丙基甲基酮（98%）、酚酞（分析纯）、甲酚等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）；

（2）耐人工气候老化性：依据GB/T 1865-2009标准，经过人工气候老化测试（黑标温度计：65℃；循环：喷淋时间18min、干燥时间102min；辐照度（在300-400nm处）：60W/m2，试验时长：≥1000h），检测结果：外观无变化，无起泡、开裂、剥落、生锈等异常现象，光泽保持率≥90%，色差△Eab*≤1，判定为符合；

（3）金属污染物析出：依据GB 18145-2014标准，砷＜1.0μg/L，钡＜200μg/L，硼＜500μg/L、镉＜0.5μg/L、锰＜30.0μg/L、钼＜4.0μg/L，锑、铍、铬、六价铬、铜、汞、硒、铊、铋、镍等均未检出，判定为符合；

（4）中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021标准，经过≥1000h中性盐雾试验后，保护等级（Rp）不低于8级，外观评级（Ra）不低于8级，判定为符合；

9.滴水架

9.1.材料：采用高密度PP一体注塑成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹；（评审项38）
9.2.滴水棒：≥27根，卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm（评审项39）
9.3.排水设计：底部托盘中间设有排水孔，有效避免水污堆积，防止细菌的滋生（评审项40）
9.4▲滴水架其他性能要求如下，并提供第三方检测机构出具的带CMA 或CNAS标识的检测报告：
（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，丙酮（AR，≥99.5%）、过氧化氢（双氧水30%）（AR，≥30.0%）、氨水（氢氧化铵）（AR，25-28%）、硼酸（AR）、环己烷（AR，≥99.5%）、己烷（AR，≥97.0%）、戊烷、液体石蜡（AR，99%）、正辛烷（96%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、丙酮（AR，≥99.5%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、环丙基甲基酮（98%）、酚酞（分析纯）、甲酚等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）； 

（2）紫外老化测试：依据GB/T 16422.3-2022、GB/T 1766-2008标准，经过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥1000h），检测结果：无可视变化，色差≤1.5，无变色，变色等级0级，判定为符合； 

（3）简支梁缺口冲击强度：依据GB/T 1043.1-2008标准，检测结果≥10kJ/m2，判定为符合； 

（4）氧指数：依据GB/T 2406.2-2009标准，检测结果≥25%，判定为符合；
10.紧急淋浴器

10.1.规格：立式（评审项41）
10.2.材质：304不锈钢，铬（Cr）含量大于18%，镍（Ni）含量大于8%。冲淋阀门及洗眼器阀门需快开陶瓷阀（非球阀）方便维保（评审项42）
10.3.技术参数：

10.3.1.喷淋性能（评审项43）
（1）喷淋流量：达到≥76L/min，确保快速有效地覆盖受影响区域

（2）喷淋持续时间：连续供水时间≥15分钟，以满足紧急情况下的清洗需求

（3）喷淋角度与范围：确保360度全方位喷淋，覆盖范围广

10.3.2.系统设计与安装（评审项44）
（1）安装位置：靠近危险区域，确保人员在紧急情况下能够迅速到达

（2）材料选择：采用不锈钢材质，确保系统的稳定性和耐用性

（3）操作方式：需具有手拉式、脚踏式，便于快速启动

10.3.3.出水要求（评审项45）
（1）出水温度：使用常温水，避免对皮肤造成刺激

（2）水质要求：使用清洁的自来水或去离子水，确保清洗效果

10.3.4.安全标识：设备周围设置明显的安全标识和操作流程，确保人员的正确使用（评审项46）
10.4.▲紧急淋浴器其他性能要求如下，并提供第三方检测机构出具的带CMA 或CNAS标识的检测报告：
（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，丙酮（AR，≥99.5%）、过氧化氢（双氧水30%）（AR，≥30.0%）、氨水（氢氧化铵）（AR，25-28%）、硼酸（AR）、环己烷（AR，≥99.5%）、己烷（AR，≥97.0%）、戊烷、液体石蜡（AR，99%）、正辛烷（96%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、环丙基甲基酮（98%）、酚酞（分析纯）、甲酚等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）；

（2）氙弧灯老化测试：依据GB/T 16422.2-2022、GB/T 250-2008标准，经过氙弧灯老化测试（黑标温度计：65℃，循环：102min干燥、18min喷淋，辐照度：0.51W/（m2·nm），试验时长：≥4000h），检测结果色牢度等级≥4级，判定为符合；

（3）中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021标准，经过≥1000h中性盐雾试验后，保护等级（Rp）不低于8级，外观评级（Ra）不低于8级，判定为符合；

（4）不锈钢元素含量：依据GB/T 11170-2008标准，对原材料进行化学成分分析，检测结果：碳（C）含量≤0.06%，硅（Si）含量≤0.60%，锰（Mn）含量≤1.20%，磷（P）含量≤0.04%，硫（S）含量≤0.01%，铬（Cr）含量18~20%，镍（Ni）含量8~11%，判定为符合；

11.洗手盆

11.1.陶瓷立柱洗手盆，1套感应式水龙头（评审项47）
12.传递窗

12.1.304#国标T=0.8mm足厚≥0.73mm拉砂板，机械互锁传递窗（评审项48）
12.2.内嵌门结构，胶条密封玻璃门，单层钢化玻璃，由外壳和内胆组成 （评审项49）
12.3.配传递窗专用插销门铰、传递窗专用拉手，不锈钢按钮开关，紫外杀菌灯，三相电缆插头（评审项50）
12.4.产品外形性能要求：

12.4.1.管材：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭（评审项51）
12.4.2.焊接件：焊接处无虚焊、脱焊、焊穿、错位，焊接处无夹杂、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅（评审项52）
12.4.3.冲压件：冲压件无脱层、裂缝（评审项53）
12.4.4.铆接件：铆接处铆接牢固，无漏铆，脱铆，铆钉端正圆滑，无明显锤印（评审项54）
12.4.5.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致（评审项55）
12.4.6.喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷（评审项56）
12.4.7.电镀层：表面剥落、反锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕（评审项57）
13.岩棉彩钢板墙面

13.1.墙厚≥50mm（评审项58）
13.2.钢板厚度≥0.426mm（评审项59）
13.3.岩棉芯材容重≥80kg/m³（评审项60）
13.4.燃烧性能 A1级不燃（评审项61）
13.5.依据GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》标准；隔热性能，防火性能，耐火极限≥1.0h。（须提供第三方检测机构出具的带CMA 或CNAS标识的检测报告）（评审项62）
14.玻镁岩棉洁净板墙面

14.1.墙厚≥50mm（评审项63）
14.2.钢板厚度≥0.426mm（评审项64）
14.3.双面玻镁防火层 + 高密度岩棉芯材（评审项65）
14.4.岩棉容重≥80kg/m³（评审项66）
14.5.燃烧性能 A1 级不燃，满足防火及净化使用要求（评审项67）
14.6.▲依据GB/T9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》标准；隔热性能，防火性能，耐火极限≥2.0h（须提供第三方检测机构出具的带CMA 或CNAS标识的检测报告）
15.PVC塑胶卷材地面

15.1.规格：产品为≥2.0mm厚度，产品形态为卷材，宽幅2米，长度20米（评审项68）
15.2.面层质量偏差-10%~+13%（评审项69）
15.3.椅子脚轮试验：无破坏（评审项70）
15.4.多溴联苯：未检出（评审项71）
15.5.重金属铅、汞、六价铬：未检出（评审项72）
15.6.▲PVC塑胶卷材地面其他性能要求如下，并提供第三方检测机构出具的带CMA 或CNAS标识的检测报告：
（1）符合GB/T 24128-2018标准，抗霉菌性能试验，对黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉在试验条件为21天时间，湿度90%RH，温度24±3℃，紫外照射≥3min，检测结果为0级；

（2）符合GB/T 6739-2022标准，PVC地板铅笔硬度≥3B，试验条件：（负载≥700g，温度：15℃-25℃）；

（3）空气声隔声量≥24dB，试验条件：（气压：100kPa-105kPa，计权隔声量及频谱修正量依据：ISO717-1：2020）

（4）符合GB/T 17657-2022标准，PVC地板耐污染性试验，实验结果：柠檬和水果饮料5级，动、植物油5级，用于清洗污染物和油漆的有机溶剂类清洗剂5级；

16.中空玻镁洁净板吊顶

16.1.钢板厚度≥0.426mm（评审项73）
16.2.上人吊顶，吊顶承载力≥1.2kN/㎡；（评审项74）
16.3.▲依据GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》标准；隔热性能，防火性能，耐火极限≥1.0h（须提供第三方检测机构出具的带CMA 或CNAS标识的检测报告）
二.环境设备配套设施

17.净化空调机组

17.1.基本参数要求：AHU-01,直冷,卧式,送风量15000m3/h,机外静压800Pa,制冷量75Kw,制热量42Kw,加湿量23.4kg/h,电加热量48Kw,功率7.5Kw,电源380/3/50V/Ph/Hz（评审项75）
17.2.主要技术参数及要求：.

17.2.1.不允许采用单壁板形式的面板，且箱体面板外板采用彩钢板，板厚≥0.5mm,内板采用彩钢板，板厚≥0.5mm，内外表面平整、光滑，无破损和划伤、变形等，颜色均匀，内外板之间应具有防冷桥措施，不得直接接触。为保证设备性能。（评审项76）
17.2.2.箱板采用内外金属板，内夹高压聚氨酯发泡板的形式，其中聚氨酯发泡板的性能需满足以下要求：燃烧性能达到B1级、弯曲强度≥800kPa、导热系数≤0.22W/(m·K)、尺寸稳定性≤0.3%、粘结强度≥300kPa。（评审项77）
17.2.3.组合式空气处理机组所用换热器的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率均≥99.9%。（评审项78）

17.2.4组合式空气处理机组所用冷凝抑菌水盘的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率均≥99.9%。（评审项79）

★18.配置清单

18.1.实验室功能配套围护设施

	序号
	项目名称
	配置尺寸
	单位
	数量

	1
	实验台
	边台
	3000*750*800mm
	台
	1.00 

	2
	
	边台
	4500*750*800mm
	台
	1.00 

	3
	
	中央台
	2750*1200*800mm
	台
	2.00 

	4
	
	矮台
	750*750*450mm
	台
	1.00 

	5
	中央台试剂架
	2000*400*800mm
	套
	2.00 

	6
	试剂柜
	900*450*1800mm
	台
	2.00 

	7
	单面双门吊柜
	规格：900*300*600mm
	台
	3.00 

	8
	不锈钢工作台
	不锈钢工作台1
	规格：1500*600*800mm
	台
	11.00 

	9
	
	不锈钢工作台2
	规格：900*600*800mm
	台
	1.00 

	10
	水槽
	PP大水槽
	规格：550*450*310mm
	套
	3.00 

	11
	
	PP特大水槽
	规格：800*450*310mm
	套
	2.00 

	12
	三口水龙头
	龙头采用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺
	套
	5.00 

	13
	洗眼器
	加厚H59-1铜
	套
	1.00 

	14
	滴水架
	材料：采用高密度PP一体注塑成型，无异味
	套
	4.00 

	15
	紧急淋浴器
	立式；304不锈钢
	套
	1.00 

	16
	洗手盆
	规格：500*480*820mm
	台
	5.00 

	17
	传递窗
	传递窗
	规格：600*600*600mm
	套
	3.00 

	18
	
	传递窗
	规格：800*800*800mm
	套
	1.00 

	19
	
	落地传递窗
	规格：1000*1000*1200mm
	套
	4.00 

	20
	单人双吹风淋室
	规格：1000*700*2100mm
1、201不锈钢材质，含电子互锁、红外感应、语音提示、智能控制
2、喷嘴数12个
	套
	1.00 

	21
	玻璃门
	玻璃门
	1、BLM0823,800*2300mm
2、12mm厚钢化玻璃门，配天地弹簧及不锈钢把手
	樘
	1.00 

	22
	
	玻璃门
	1、BLM0923,900*2300mm
2、12mm厚钢化玻璃门，配天地弹簧及不锈钢把手
	樘
	1.00 

	23
	
	玻璃门
	1、BLYM1223,1200*2300mm
2、12mm厚钢化玻璃门，配天地弹簧及不锈钢把手
	樘
	1.00 

	24
	钢制门
	净化钢制门
	1、GZM0823,800*2300mm，含闭门器
	樘
	2.00 

	25
	
	净化钢制门
	1、GZM0823,800*2300mm，带可视窗，含闭门器
	樘
	6.00 

	26
	
	净化钢制门
	1、GZM0923,900*2300mm
	樘
	1.00 

	27
	
	净化钢制门
	1、GZM0923,900*2300mm，带可视窗，含闭门器
	樘
	5.00 

	28
	
	净化钢制门
	1、GZM1023,1000*2300mm，带可视窗，含闭门器
	樘
	1.00 

	29
	
	净化钢制门
	1、GZM1223,1200*2300mm，带可视窗，含闭门器
	樘
	3.00 

	30
	
	净化钢制门
	1、GZM1523,1500*2300mm，带可视窗，含闭门器
	樘
	1.00 

	31
	钢质脚踏式感应移门
	1、YM0923，900*2300mm，带可视窗
	樘
	1.00 

	32
	常闭安全门
	1、SBM1023,1000*2300mm
	樘
	1.00 

	33
	防火门
	甲级防火门
	1、FM甲1223,1200*2300mm
	樘
	1.00 

	34
	
	乙级防火门
	1、FM乙1123,1100*2300mm
	樘
	1.00 

	35
	
	乙级防火门
	1、FM乙1623,1600*2300mm
	樘
	1.00 

	36
	净化中空窗
	1、铝合金固定钢化中空玻璃窗5mm+40A+5mm
	扇
	9.00 

	37
	定制窗套
	1、CT1213,1200*1300mm
	套
	1.00 

	38
	双门互锁
	
	套
	1.00 

	39
	三门互锁
	
	套
	4.00 

	40
	岩棉彩钢板墙面
	钢板厚度0.426mm
	㎡
	525.44 

	41
	玻镁岩棉洁净板墙面
	钢板厚度0.426mm
	㎡
	30.22 

	42
	玻璃隔断
	1、1.0厚不锈钢边框
2、10mm厚钢化玻璃
	㎡
	7.88 

	43
	无机涂料墙面
	1、满刮耐水腻子两遍，砂纸磨平；刷底漆二道，乳胶漆二道饰面
	㎡
	112.86 

	44
	PVC塑胶卷材地面
	厚度：2.0mm
	㎡
	255.54 

	45
	瓷砖地面
	规格：600*600mm
	㎡
	44.07 

	46
	涂料防水地面
	1、1.5mmJS防水层
	㎡
	44.07 

	47
	不锈钢踢脚线
	1、0.8mm厚不锈钢踢脚线
2、高度：100mm
	m
	71.67 

	48
	彩钢板配套铝合金型材
	1、槽铝、圆弧，角铝等
	㎡
	747.06 

	49
	彩钢板密封材料
	1、硅胶密封
	㎡
	747.06 

	50
	冲孔板地面
	1、架空层冲孔板,开孔率>60%,架空采用50*50*3mm方管
2、镀锌钢板，厚度2.0mm
	㎡
	8.35 

	51
	定制台阶
	1、定制304不锈钢防滑花纹板，厚度1.0mm
	㎡
	2.10 

	52
	中空玻镁洁净板吊顶
	钢板厚度0.426mm
	㎡
	191.40 

	53
	铝扣板吊顶
	规格600*600*0.7mm
	㎡
	202.34 

	54
	无机涂料天棚
	1、满刮耐水腻子两遍，砂纸磨平；刷底漆二道，乳胶漆二道饰面
	㎡
	67.55 

	55
	定制窗帘盒
	1、18mm阻燃板
2、9mm石膏板面刷白色无机涂料
	m
	9.88 

	56
	拆除及修复
	
	项
	1.00 


18.2.环境设备配套设施

	序号
	项目名称
	特征描述
	单位
	数量

	1 
	镀锌钢板风管（咬口）
	镀锌钢板风管（咬口）
	1.材质:镀锌薄钢板
2.接口形式：法兰连接.
3.规格：δ=0.5mm
	m2
	99.99 

	2 
	
	镀锌钢板风管（咬口）
	1.材质:镀锌薄钢板
2.接口形式：法兰连接.
3.规格：δ=0.6mm
	m2
	10.28 

	3 
	
	镀锌钢板风管（咬口）
	1.材质:镀锌薄钢板
2.接口形式：法兰连接.
3.规格：δ=0.75mm
	m2
	175.65 

	4 
	风管保温
	1.规格：难燃B1级橡塑保温材料、10/25mm厚
	m3
	5.90 

	5 
	静音风机
	静音风机,EAF-01，1000m3/h,250Pa,220/1/50V/Ph/Hz,0.25kw
	台
	1.00 

	6 
	低噪音排风风机箱
	低噪音排风风机箱
	低噪音排风风机箱,EAF-02，1500m3/h,600Pa,380/3/50V/Ph/Hz,1.5kw
	台
	1.00 

	7 
	
	低噪音排风风机箱
	低噪音排风风机箱,EAF-03，1500m3/h,600Pa,380/3/50V/Ph/Hz,1.5kw
	台
	1.00 

	8 
	
	低噪音排风风机箱
	低噪音排风风机箱,EAF-04，1200m3/h,600Pa,380/3/50V/Ph/Hz,1.5kw
	台
	1.00 

	9 
	静音风机
	静音风机
	静音风机,EAF-05，1000m3/h,250Pa,220/1/50V/Ph/Hz,0.25kw
	台
	1.00 

	10 
	
	静音风机
	静音风机,EAF-06，1000m3/h,250Pa,220/1/50V/Ph/Hz,0.25kw
	台
	1.00 

	11 
	
	静音风机
	静音风机,EAF-07，1000m3/h,250Pa,220/1/50V/Ph/Hz,0.25kw
	台
	1.00 

	12 
	
	静音风机
	静音风机,EAF-8，1000m3/h,450Pa,380/3/50V/Ph/Hz,1.1kw
	台
	1.00 

	13 
	排气扇
	排气扇,PQ01~04，400m3/h,150Pa,220/1/50V/Ph/Hz,0.04kw
	台
	4.00 

	14 
	净化空调
	净化空调室内机
	送风量15000m3/h
	台
	1.00 

	15 
	
	净化空调室外机
	AHU-01W,直冷顶出风制冷量79Kw,制热量83Kw,功率25.89Kw,电源380/3/50V/Ph/Hz
	台
	1.00 

	16 
	
	净化空调室内机
	送风量5500m3/h
	台
	1.00 

	17 
	
	净化空调室外机
	MAU-01W,直冷,顶出风,制冷量101Kw,制热量110Kw,功率33.96Kw,电源380/3/50V/Ph/Hz
	台
	1.00 

	18 
	机械压差表
	
	个
	8.00 

	19 
	70℃防火阀
	630×320
	个
	1.00 

	20 
	电动密闭阀
	250 
	个
	2.00 

	21 
	电动对开多页调节阀
	电动对开多页调节阀
	320×200
	个
	1.00 

	22 
	
	电动对开多页调节阀
	500×200
	个
	2.00 

	23 
	
	电动对开多页调节阀
	630×400
	个
	1.00 

	24 
	对开多叶调节阀
	对开多叶调节阀
	320×200
	个
	1.00 

	25 
	
	对开多叶调节阀
	630×400
	个
	1.00 

	26 
	防雨防虫百叶
	防雨防虫百叶
	200×200
	个
	1.00 

	27 
	
	防雨防虫百叶
	500×300
	个
	1.00 

	28 
	
	防雨防虫百叶
	500×400
	个
	1.00 

	29 
	
	防雨防虫百叶
	800×300
	个
	2.00 

	30 
	
	防雨防虫百叶
	800×500
	个
	1.00 

	31 
	
	防雨防虫百叶
	1500×300
	个
	1.00 

	32 
	
	防雨防虫百叶
	2000×300
	个
	1.00 

	33 
	单层百叶风口
	200×400
	个
	6.00 

	34 
	高效送风口(带调节阀)
	高效送风口(带调节阀)
	额定风量为500m3/h
	个
	7.00 

	35 
	
	高效送风口(带调节阀)
	额定风量为1500m3/h
	个
	4.00 

	36 
	下排风口(含箱体、过滤器、百叶及风阀)
	高效下排风口(含箱体、过滤器、百叶及风阀)风口
	200*500*350
	套
	4.00 

	37 
	
	高效下排风口(含箱体、过滤器、百叶及风阀)风口
	300*500*350
	套
	1.00 

	38 
	
	高效下排风口(含箱体、过滤器、百叶及风阀)风口
	400*500*350
	套
	2.00 

	39 
	
	中效下排风口(含箱体、过滤器、百叶及风阀)
	200*500*350
	套
	2.00 

	40 
	
	中效下排风口(含箱体、过滤器、百叶及风阀)
	300*500*350
	套
	1.00 

	41 
	百级层流天花
	3150*2650*500mm
	套
	1.00 

	42 
	铜管
	铜管
	Φ12.7*0.8
	m
	37.32 

	43 
	
	铜管
	Φ19.1*1.0
	m
	16.76 

	44 
	
	铜管
	Φ22.2*1.0
	m
	20.56 

	45 
	冷凝水管UPVC
	冷凝水管UPVC
	DN32
	m
	7.38 

	46 
	
	冷凝水管UPVC
	DN40
	m
	8.95 

	47 
	管道保温
	1.规格：难燃B1级柔性高性能闭孔发泡橡塑橡塑绝热制品、19mm厚
	m3
	0.22 

	48 
	风口软接
	1.材质：帆布
	个
	16.00 

	49 
	设备接线调试
	
	项
	1.00 

	50 
	支吊架
	型钢
	项
	1.00 

	51 
	套管、打洞
	
	项
	1.00 

	52 
	辅材
	
	项
	1.00 


18.3.电气设备配套设施

	序号
	项目名称
	特征描述
	单位
	数量

	1
	配电箱
	配电箱2SYAP
	1.名称:配电箱
2.型号:参考系统图
3.安装方式：落地
	台
	1.00 

	2
	
	配电箱2SyAL
	1.名称:配电箱
2.型号:参考系统图
3.安装方式：挂墙
	台
	1.00 

	3
	
	立式灭菌器配电箱MJKX
	1.名称:配电箱
2.型号:参考系统图
3.安装方式：挂墙
	台
	6.00 

	4
	
	配电箱2SySAL
	1.名称:配电箱
2.型号:参考系统图
3.安装方式：挂墙
	台
	1.00 

	5
	
	配电箱2syKT
	1.名称:配电箱
2.型号:参考系统图
3.安装方式：挂墙
	台
	1.00 

	6
	
	配电箱XYAL
	1.名称:配电箱
2.型号:参考系统图
3.安装方式：挂墙
	台
	1.00 

	7
	应急照明集中电源2ALE1-a
	1.名称:应急照明集中电源
2.型号:参考系统图
3.安装方式：挂墙
	台
	1.00 

	8
	桥架
	桥架
	CT-200*100
	m
	54.55 

	9
	
	桥架
	CT-300*150
	m
	6.57 

	10
	
	桥架
	CT-100*100
	m
	10.50 

	11
	灯
	LED灯具-吸顶灯6W
	
	套
	8.00 

	12
	
	单面面方向标志灯
	
	套
	3.00 

	13
	
	双面方向标志灯
	
	套
	3.00 

	14
	
	疏散出口标志灯
	
	套
	3.00 

	15
	
	LED单管支架灯
	18W
	套
	3.00 

	16
	LED洁净灯
	LED洁净灯600×300
	26W
	套
	11.00 

	17
	
	LED洁净灯600×600
	36W
	套
	29.00 

	18
	
	LED洁净灯1200×600
	48W
	套
	16.00 

	19
	
	洁净泪珠灯1200×50mm
	LED-36W
	套
	3.00 

	20
	警示灯
	10W
	套
	9.00 

	21
	灭菌灯
	紫外线灭菌灯
	1*30W
	套
	12.00 

	22
	
	紫外线灭菌灯
	1*40W
	套
	14.00 

	23
	
	紫外线灭菌灯定时开关
	250V 10A
	套
	9.00 

	24
	开关
	单联单控开关
	1.名称：单联单控开关
2.规格：250V 10A
3.安装高度：暗装
	个
	20.00 

	25
	
	单联双控开关
	1.名称：双联单控开关
2.规格：250V 10A
3.安装高度：暗装
	个
	2.00 

	26
	
	双联单控开关
	1.名称：双联单控开关
2.规格：250V 10A
3.安装高度：暗装
	个
	8.00 

	27
	插座
	插座
	1.名称：安全型二三极插座
2.规格：250V 10A
3.安装方式：暗装
	个
	61.00 

	28
	
	插座
	1.名称：安全型二三极插座（带防溅盒IP54型）
2.规格：250V 10A
3.安装方式：暗装
	个
	4.00 

	29
	
	插座
	1.名称：安全型三极插座
2.规格：250V 16A
3.安装方式：暗装
	个
	12.00 

	30
	
	插座
	1.名称：安全型二三极插座（带防溅盒IP54型）
2.规格：250V 16A
3.安装方式：暗装
	个
	1.00 

	31
	
	插座
	1.名称：带接地插孔安装三相插座(带防溅盒IP54型)
2.规格：380V,16A
3.安装方式：暗装
	个
	10.00 

	32
	电力电缆
	电力电缆
	型号规格:WDZB-YJY
规格:4X70+1X35mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
电压等级(kV):1KV
	m
	18.55 

	33
	
	电力电缆
	型号规格:WDZB-YJY
规格:4X50+1X25mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
电压等级(kV):1KV
	m
	26.32 

	34
	
	电力电缆
	型号规格:WDZB-YJY
规格:4X35+1X16mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
电压等级(kV):1KV
	m
	75.74 

	35
	
	电力电缆
	型号规格:WDZB-YJY
规格:4X25+1X16mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
电压等级(kV):1KV
	m
	34.65 

	36
	
	电力电缆
	型号规格:WDZB-YJY
规格:5X16mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
电压等级(kV):1KV
	m
	17.72 

	37
	
	电力电缆
	型号规格:WDZB-YJY
规格:5X10mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
电压等级(kV):1KV
	m
	34.97 

	38
	
	电力电缆
	型号规格:WDZB-YJY
规格:5X2.5mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
电压等级(kV):1KV
	m
	150.16 

	39
	
	电力电缆
	型号规格:WDZB-YJY
规格:4X4mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
电压等级(kV):1KV
	个
	29.70 

	40
	
	电力电缆
	型号规格:WDZB-YJY
规格:4X2.5mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
电压等级(kV):1KV
	m
	160.23 

	41
	
	电力电缆
	型号规格:WDZB-YJY
规格:3x10mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
电压等级(kV):1KV
	m
	164.20 

	42
	
	电力电缆
	型号规格:WDZB-YJY
规格:3X2.5mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
电压等级(kV):1KV
	m
	103.33 

	43
	电力电缆头
	电力电缆头
	电缆截面(≤10mm2) 五芯
	个
	6.00 

	44
	
	电力电缆头
	电缆截面(≤35mm2) 五芯
	个
	10.00 

	45
	
	电力电缆头
	电缆截面(≤50mm2) 五芯
	个
	4.00 

	46
	
	电力电缆头
	电缆截面(≤70mm2) 五芯
	个
	4.00 

	47
	电线
	电线
	型号:WDZB-BYJ
规格:2.5mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
	m
	4841.46 

	48
	
	电线
	型号:WDZB-BYJ
规格:4mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
	m
	1605.96 

	49
	
	电线
	型号:WDZB-RYJSP
规格:4*1.0mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
	m
	144.50 

	50
	
	电线
	型号:WDZBN-RYJS
规格:2×2.5mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
	m
	103.18 

	51
	配管
	配管
	1.名称:套接紧定式镀锌钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式：明/暗装
	m
	893.86 

	52
	
	配管
	1.名称:套接紧定式镀锌钢导管
2.规格:JDG25
3.配置形式：明/暗装
	m
	229.90 

	53
	
	配管
	1.名称:套接紧定式镀锌钢导管
2.规格:JDG32
3.配置形式：明/暗装
	m
	23.77 

	54
	
	配管
	1.名称:套接紧定式镀锌钢导管
2.规格:JDG40
3.配置形式：明/暗装
	m
	9.48 

	55
	
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:DN20
3.配置形式：明/暗装
	m
	23.31 

	56
	
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:DN50
3.配置形式：明/暗装
	m
	13.23 

	57
	
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:DN70
3.配置形式：明/暗装
	m
	15.96 

	58
	金属软管
	金属软管
	DN20
	m
	170.20 

	59
	
	金属软管
	DN25
	m
	30.00 

	60
	
	金属软管
	DN32
	m
	6.00 

	61
	
	金属软管
	DN40
	m
	4.00 

	62
	接线盒
	接线盒
	钢制接线盒、灯头盒、开关插座盒
	个
	258.00 

	63
	
	接线盒
	钢制接线盒+空白面板
	个
	82.00 


18.4.智能化设备

	序号
	项目名称
	特征描述
	单位
	数量

	1
	弱电机柜
	18U
	台
	1

	2
	网络交换机24口千兆
	
	台
	1

	3
	16口交换机
	
	台
	1

	4
	24口六类配线架
	
	台
	1

	5
	理线器
	
	台
	2

	6
	POE二十四口千兆网络交换机
	
	台
	1

	7
	十六路硬盘录像机
	
	台
	1

	8
	8T硬盘
	
	台
	2

	9
	适配器
	
	台
	1

	10
	4门控制器
	
	台
	1

	11
	读卡器(具备动态人脸识别等功能)
	
	台
	4

	12
	出门按钮
	
	台
	4

	13
	磁力锁
	
	台
	4

	14
	对讲分机
	
	台
	10

	15
	对讲主机
	
	台
	1

	16
	网络型彩色半球摄像机
	
	台
	13

	17
	桥架
	桥架
	MR-(50+50)*100
	m
	56.88

	18
	
	
	MR-50*100
	m
	7.58

	19
	单口面板(1个网络数据点)
	
	个
	21

	20
	双绞线缆
	规格:UTP-CAT6
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
	m
	2204.15

	21
	电线
	电线
	型号:WDZB-RYJS
规格:2*1.0mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
	m
	208.18

	22
	
	电线
	型号:WDZB-RYJS
规格:4*1.0mm2
材质:铜芯
敷设方式、部位:管内、桥架
	m
	20.78

	23
	配管
	配管
	1.名称:套接紧定式镀锌钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式：暗/明装
	m
	220.95

	24
	
	配管
	1.名称:套接紧定式镀锌钢导管
2.规格:JDG25
3.配置形式：暗/明装
	m
	14.96

	25
	金属软管
	金属软管
	DN20
	m
	59.8

	26
	
	金属软管
	DN25
	m
	4

	27
	接线盒
	接线盒
	钢制接线盒、灯头盒、开关插座盒
	个
	58.00 

	28
	
	接线盒
	钢制接线盒+空白面板
	个
	46.00 


18.5.自控设备

	序号
	名称
	编号
	数量
	单位

	1
	空调控制系统
	MAU-01
	1
	套

	2
	送排风空调系统
	AHU-01
	1
	套

	3
	JDG20
	
	36
	米

	4
	RVVP 4×1.0
	
	15
	米

	5
	RVV 2×1.0
	
	22.5
	米

	6
	RVV 3×1.0
	
	7.5
	米

	7
	现场调试费
	/
	1
	项


18.6.给排水配套设施

	序号
	项目名称
	特征描述
	单位
	工程量

	1
	给水管
	给水管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:PPR给水管DN80
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验,消毒、冲洗、管件安装
	m
	30.83 

	2
	
	给水管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:PPR给水管DN50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验,消毒、冲洗、管件安装
	m
	7.47 

	3
	
	给水管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:PPR给水管DN32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验,消毒、冲洗、管件安装
	m
	25.85 

	4
	
	给水管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:PPR给水管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验,消毒、冲洗、管件安装
	m
	17.57 

	5
	
	给水管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:PPR给水管DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验,消毒、冲洗、管件安装
	m
	2.52 

	6
	
	给水管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:PPR给水管DN15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验,消毒、冲洗、管件安装
	m
	52.42 

	7
	阀门
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:沟槽连接
	个
	2.00 

	8
	
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
	个
	1.00 

	9
	
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	个
	1.00 

	10
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC排水管DN100
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
	m
	74.83 

	11
	排水管
	1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC排水管DN50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
	m
	43.28 

	12
	地漏
	1.名称:地漏
2.规格:DN50
	个
	5.00 

	13
	取孔
	1.名称：楼板开孔及堵洞
2.规格：≤100mm
	个
	32.00 


18.7全套微生物检测系统按下图配置
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注：1.以上技术和服务要求未标注误差范围的重量、尺寸、体积等允许±2%误差。
2.技术参数中关于性能指标未列明误差范围的均要求满足或优于招标要求。
3.以上采购清单中，除明确不允许偏离的固定值或区间外，其余参数区间，投标人所投产品须至少覆盖招标文件要求的范围。
三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
采购包1：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起1个月内设备到货，完整交货后1个月内完成终验。

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点。

	3
	★
	交货条件
	安装调试完毕并经终验合格。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：按招标文件要求，具体详见本章三、商务条件 验收要求中“验收”相关条款的规定。

	6
	★
	合同支付方式
	1、合同签订后，合同项下全部货物经中标人安装调试完毕并经采购人试运行及最终验收合格，报销材料经采购人审核无误后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00%

	7
	★
	履约保证金
	不缴纳
缴纳方式：无


采购包2：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起1个月内设备到货，完整交货后1个月内完成终验。

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点。

	3
	★
	交货条件
	安装调试完毕并经终验合格。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：按招标文件要求，具体详见本章三、商务条件 验收要求中“验收”相关条款的规定。

	6
	★
	合同支付方式
	1、合同签订后，合同项下全部货物经中标人安装调试完毕并经采购人试运行及最终验收合格，报销材料经采购人审核无误后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00%

	7
	★
	履约保证金
	不缴纳
缴纳方式：无


采购包3：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起1个月内设备到货，完整交货后1个月内完成终验。

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点。

	3
	★
	交货条件
	安装调试完毕并经终验合格。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：按招标文件要求，具体详见本章三、商务条件 验收要求中“验收”相关条款的规定。

	6
	★
	合同支付方式
	1、合同签订后，合同项下全部货物经中标人安装调试完毕并经采购人试运行及最终验收合格，报销材料经采购人审核无误后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00%

	7
	★
	履约保证金
	不缴纳
缴纳方式：无


采购包4：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起70天内设备到货，完整交货后1个月内完成终验。

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点。

	3
	★
	交货条件
	安装调试完毕并经终验合格。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：按招标文件要求，具体详见本章三、商务条件 验收要求中“验收”相关条款的规定。

	6
	★
	合同支付方式
	1、合同签订后，合同项下全部货物经中标人安装调试完毕并经采购人试运行及最终验收合格，报销材料经采购人审核无误后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00%

	7
	★
	履约保证金
	不缴纳
缴纳方式：无


其他商务要求
★8其他商务要求（适用于所有采购包）：
8.1 供货至验收环节的总体要求
8.1.1中标人应将安装所须水、电、气等要求通知采购人使用部门，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便，必要时应安排工程师进行实地勘察。货物运送前应提前与采购人使用部门联系和确认具体时间和方式，涉及尺寸较大或重量较重的货物，应提前考虑吊装搬运方案，交货过程中若产生机械或人工吊装等、拆除采购人装修及后续恢复等费用包含在报价内，并由中标人支付。货物搬运至采购人指定位置并确认无损，中标人与采购人使用部门须共同签收确认，进入下一道安装调试、技术培训及验收流程。
8.1.2调试运行正常后,中标人提出申请，由采购人组织技术性能终验并在验收单上签署验收意见。验收中若发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由中标人免费更换。交货后30天内必须完成安装、调试、培训和验收事项，若中标人供货后在30天内不能通过验收，采购人有权要求退货并赔偿损失。验收过程中所产生的所有费用（包括但不限于包装费、运输费、保险费、再次检定费等）均由包含在报价内，并由中标人支付。
8.1.3技术培训：中标人应结合本项目的安装、调试及运行过程，有计划对采购人派出的管理、维护人员进行基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，培训人员不少于2人，以保证本项目的良好运行。直至采购人的技术人员能熟练独立工作并能简单的进行故障排除。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。
8.1.4投标人中标后应在合同签订后10日内提供现场完整安装方案，提前供采购人确认。
8.1.6验收要求
8.1.6.1本项目依据以下相应要求进行技术性能验收，外观及尺寸按招标文件验收（若有），其他商务要求按本合同内容验收。验收过程中产生的校准、检查或测试费用均包含在投标报价内，并由中标供应商支付。
8.2售后服务
8.2.1质量保修期从货物经双方签字最终验收之日起算2年，若中标人承诺延长，合同则按其承诺执行。为了能保证及时响应售后服务各项内容，中标人须提供售后服务联系人，联系电话，联系地址。
8.2.2质量保修期内：中标人在接到采购人故障通知后，2小时内予以电话响应并帮助指导解决问题；电话服务无法解决的，在4至24小时内派客户服务工程师到达客户现场检修仪器；若工程师不能排除设备故障时，中标人负责由设备生产厂家派技术人员须在5个工作日内到现场解决问题；对同一故障维修超过3次仍无法解决的，采购人则有权要求更换新的合格设备，更换后的质量保修期从更换之日起相应顺延。质保期期间产生的一切费用均包含在报价中，由中标人承担。
8.2.3质量保修期结束后，中标人提供一次上门技术指导和设备维护清洁服务，且设备自带软件提供终身升级服务（若有），以上费用包含在报价内。对更换零配件只收取成本费，不收人工服务费。
8.2.4投标人可在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
8.3违约责任
8.3.1 因中标人原因造成合同无法按时签订的，视为中标人违约，并应承担因违约导致采购人的损失；合同签订后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，并应承担因违约造成的采购人的损失。
8.3.2 本项目合同所有设备、材料的制造、安装及服务等均须由中标人承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为中标人违约，采购人有权单方终止合同；对采购人造成损失的，还需另行支付相应赔偿。
8.3.3无法交货的违约责任
8.3.3.1除不可抗力外的中标人自身原因造成无法交货，则采购人有权认定中标人违约，采购人不予支付相应货物款项外，中标人还须向采购人额外支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的30%（具体违约金由双方另行协商确定）。采购人有权视中标人违约情况向政府采购监管部门提起告诉。
8.3.3.2非因中标人自身原因造成无法交货的，则采购人不予支付相应货物的合同金额外，中标人还须向采购人额外支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的5％。采购人有权视中标人违约情况向政府采购监管部门提起告诉。
8.3.4中标人应在本合同约定的期限内完成全部货物的供货及最终验收。若中标人未能按期供货的，每逾期一日，应按逾期交付货物对应货款的 0.1% 向采购人支付违约金，但该项违约金的总额不超过逾期交付货物对应货款的 3%；若中标人未能按期完成最终验收的，每逾期一日，应按逾期验收部分对应货款的 0.1% 向采购人支付违约金，但该项违约金的总额不超过逾期验收部分对应货款的 5%。
上述违约金，采购人有权从当期应付合同价款中直接扣除，亦可要求中标人将等额违约金足额支付至采购人指定的银行账户，中标人不得以任何理由拒绝或拖延支付。若上述逾期系因中标人自身原因所致，则采购人有权同时主张上述两项违约金；若非因中标人原因导致逾期的，经采购人书面确认后可免于承担相应违约责任。
8.4知识产权
中标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。
8.5仲裁、诉讼条款
因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和中标人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：
（1）向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁；
（2）向采购人所在地的人民法院提起诉讼。
仲裁或讼诉中标人败诉的，中标人须承担发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。
注：以上所有商务条件要求为不允许负偏离的要求，若有出现负偏离或未响应的按无效投标处理。
四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：无
第六章 政府采购合同
参考文本
政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称： __________________________
合同编号： __________________________
甲   方： __________________________
乙   方：__________________________
签订时间：__________________________
使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：___________________________（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：___________________________（供应商）
乙方2（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1.项目信息
(1)采购项目名称：___________________________
 采购项目编号：____________________________
(2)采购计划编号：___________________________
(3)项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：___________________
 品牌： ___________________ 规格型号：___________________
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称： ___________________
关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________
关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________
关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  数量：__________  金额：__________
 否
(4)政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购
(5)政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：____________________
(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否
(7)合同是否分包：是否
分包主要内容：________________________________________
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
________________________________________
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业中型企业小微型企业
残疾人福利性单位监狱企业其他
(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  金额：__________
国别：__________  品牌：__________  规格型号__________
 否
（10）是否涉及节能产品：
 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________
 强制采购         优先采购
 否
是否涉及环境标志产品：
 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________
 强制采购         优先采购
 否
是否涉及绿色产品：
 是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：__________
 强制采购         优先采购
 否
 (11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是         否        不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：____________________
大写：____________________
  分包金额（如有）小写：____________________
大写：____________________
 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
固定总价固定单价成本补偿绩效激励其他__________
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：_______（应明确一次性支付合同款项的条件）_____________
分期付款：_______（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）_____________，其中涉及预付款的：_______ （应明确预付款的支付比例和支付条件）
成本补偿：_______（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）___________
绩效激励：_______（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_________
3.合同履行
（1）起始日期：____________________年____________________月 ____________________日 ，完成日期：____________________年____________________月____________________日。
（2）履约地点：____________________
（3）履约担保：
是否收取履约保证金：是 否
收取履约保证金形式：____________________
收取履约保证金金额：____________________
履约担保期限：____________________
履约担保期限：____________________
（4）分期履行要求：____________________
（5）风险处置措施和替代方案：____________________
4.合同验收
（1）验收组织方式：自行验收委托第三方验收
验收主体：____________________
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否
是否邀请专家参加验收：是否
是否邀请服务对象参加验收：是否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是否
是否进行抽查检测： 是，抽查比例：__________%否
是否存在破坏性检测： 是，__________否
验收组织的其他事项：____________________
（2）履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_______日内组织验收
（3）履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：__________
（4）履约验收程序：____________________
（5）履约验收的内容：_________（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）___________
（6）履约验收标准：_____________________________
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否
（8）履约验收其他事项：_______________
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自____________________生效。
7.合同份数
本合同一式 _______ 份，甲方执 _______ 份，乙方执 _______ 份，均具有 法律效力。
8.合同融资支付约定
8.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。
合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。
合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。
合同订立地点： ____________________________
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
 单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）
 法定代表人或其委托代理人（签章）：{{未填写}}
 住 所：{{未填写}}
 联 系 人：{{未填写}}
 联系电话：{{未填写}}
 通信地址：{{未填写}}
 邮政编码：{{未填写}}
 电子邮箱：{{未填写}}
 统一社会信用代码：{{未填写}}
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
 16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
 22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
 23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
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第七章 电子投标文件格式
编制说明
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。
4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。
封面格式(资格及资信证明部分)
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
※注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）
一、投标函
致：（采购人或采购代理机构）
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标（报价）一览表
②投标（响应）报价明细表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投采购包的投标报价详见“开标（报价）一览表”及“投标（响应）报价明细表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
2.8我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。
2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
通信地址：
邮编：
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期： 年 月 日
二、投标人的资格及资信证明文件
二-1单位授权书（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
签署日期： 年 月 日
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
※注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
二-2 证明材料
注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。
二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函
致：（采购人或采购代理机构）
单位名称(自然人姓名):
统一社会信用代码(自然人身份证号码):
法定代表人(负责人):
联系地址和电话:
我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:
一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。
我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
供应商：名称(单位公章)
日期：　　年　　月　　日
注：
1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；
2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。
二-2-2 资格证明材料
营业执照等证明文件
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
财务状况报告（财务报告、或资信证明）
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
依法缴纳税收证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
依法缴纳社会保障资金证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
※注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
致：（采购人或采购代理机构）
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
※注意：
“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
二-3信用记录查询提示
1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。
2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。
二-4中小企业声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
残疾人福利性单位声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
附：
监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
二-5联合体协议（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
……
二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：
1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
2.成员方：
2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
……
三、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。
（以下无正文）
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
……
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
签署日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
二-6分包意向协议（若有）
甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）
乙方（分包方）：　　　　　　　
兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：
一、分包标的
（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。
二、分包合同金额占比
分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%
三、其他条款
分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。
	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人或委托代理人：
	单位负责人或委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：　　　　　　　　　　
签约日期：　　年　　月　　日


※注意：
1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。
2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
二-7其他资格证明文件（若有）
二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
编制说明
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
三、投标保证金
编制说明
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。
封面格式(报价部分)
福建省政府采购投标文件
（报价部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
索引
一、开标（报价）一览表
二、投标（响应）报价明细表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
开标（报价）一览表
项目编号：[350001]MZZJ[GK]2026012

项目名称：福建省纤维检验中心2026年重点工业产品检验检测设备更新项目-第二批

备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
投标（响应）报价明细表
项目编号：[350001]MZZJ[GK]2026012

项目名称：福建省纤维检验中心2026年重点工业产品检验检测设备更新项目-第二批

投标人名称：
合计：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
开标（报价）一览表
项目编号：[350001]MZZJ[GK]2026012

项目名称：福建省纤维检验中心2026年重点工业产品检验检测设备更新项目-第二批

投标人（供应商）名称：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
投标（响应）报价明细表
项目编号：[350001]MZZJ[GK]2026012

项目名称：福建省纤维检验中心2026年重点工业产品检验检测设备更新项目-第二批

投标人名称：
 液相色谱串联质谱联用仪
合计：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
开标（报价）一览表
项目编号：[350001]MZZJ[GK]2026012

项目名称：福建省纤维检验中心2026年重点工业产品检验检测设备更新项目-第二批

投标人（供应商）名称：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
投标（响应）报价明细表
项目编号：[350001]MZZJ[GK]2026012

项目名称：福建省纤维检验中心2026年重点工业产品检验检测设备更新项目-第二批

投标人名称：
 合计：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
开标（报价）一览表
项目编号：[350001]MZZJ[GK]2026012

项目名称：福建省纤维检验中心2026年重点工业产品检验检测设备更新项目-第二批

投标人（供应商）名称：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
投标（响应）报价明细表
项目编号：[350001]MZZJ[GK]2026012

项目名称：福建省纤维检验中心2026年重点工业产品检验检测设备更新项目-第二批

投标人名称：
 合计：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
项目编号：　　　　　　　　
	
	本采购包内属于节能、环境标志产品情况

	采购包
	品目号
	产品名称
	认证种类

	*
	*-1
	
	供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看

	
	…

	
	

	备注
	


※注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。
3.5强制类节能产品不享受价格扣除。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
编制说明
1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
附：
残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
附：
监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
编制说明
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
封面格式(技术商务部分)
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
※注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。
一、标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
二、技术和服务要求响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
三、商务条件响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
四、投标人提交的其他资料（若有）
编制说明
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。


